[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=3
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=VAT	Koszty pośrednie	Zysk
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=BIPROJEKT SP. Z O.O.
afn=UL. PABIANICKA 26A/5, 04-219 WARSZAWA
nb=ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZJAZDAMI Z ULICY
ab=DZIAŁKA NR EW. 374/4 ORAZ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR EW. 374/5 PRZY UL. SOWIEJ W OBRĘBIE MIASTO MIKOŁAJKI
ni=ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
ai=UL. WARSZAWSKA 32, 11-730 MIKOŁAJKI
br=Sanitarna
nk=mgr inż. Paweł Budziak
dt=07.08.2018 r.

[NARZUTY NORMA 2]
na=VAT
wa=0	1	0
op=1	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=0	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=22649.2939

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Kocioł Innovens PRO MCA 90 iniCONTROL
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=System kaskadowy dla 2 kotłów
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Zestaw hydroforowy wielopompowy
id=	3
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Kocioł Innovens PRO MCA 90 Diematic iSYSTEM
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/520, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 18x2,5 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5417.5

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Złącza o śr. zewnętrznej 16 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4614.4

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 200 mm
id=6501099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=319.3

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 16x2,0 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4532

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 25x3,5 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2002

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Rury PP-HT kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1440.5

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Złącza o śr. zewnętrznej 25 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1561.5

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Przewód koncentryczny otwierzno-spalinowy o ś. 100/150 mm
id=5660099	2
jm=kpl	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1000, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Ciepłomierz DN15
id=6301812	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PP-HT o śr. 110 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1937.25

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Złącza o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1260

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 25x2,5 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1873.8

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Zasobniki ciepłej wody
id=6143999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17531.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=środek transportowy
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=0
il=395.3417

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Podstawa dachowa tłumiąca
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 200 mm
id=6501199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=211.15

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm SN8 (lite)
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=288.66

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Głowica termostatyczna
id=5731999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=440
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 18 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2856.5

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/600, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1470/500
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1120, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Mata lamelowa gr. 50 mm
id=6701550	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=531.496

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602199	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=512.8281

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Zawór równoważący DN15 PN25
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Wodomierz jednostrumieniowy suchobierzny DN20 c.w
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Wodomierz jednostrumieniowy suchobierzny DN20 z.w
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 315 mm
id=6501099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=112.747

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 20x2,0 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1237.5

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Zawór kątowy podwójny do przyłącza grzejnika DN15
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=330
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 18 mm
id=6750143	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5417.5

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1130/750
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1200, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/920, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Pompa ładująca zasobniki cwu
id=6130120	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Stacja neutralizacji kondensatu z pompą podnoszącą
id=5836999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Termostatyczny zawór mieszający
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1130/600
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=178.3731

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Pompa cyrkulacyjna
id=6130120	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Zawór kątowy DN15
id=5733199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=110

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1120, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=15

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Pompa obiegu c.o.
id=6130120	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Zawór odcinający DN50
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=Złącze alternatywne do rury wielowarstwowej 16x3/4"
id=5649999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=660

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy typ EA DN65
id=5820499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 20 mm
id=5830200	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=360
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/720, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Złącze przeciwdrganiowe
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Anemostat kołowy o śr. 125 mm z przepustnicą
id=6520299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=215

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Urządzenie do automatycznego uzupełniania wody
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Zasuwa kołnierzowa długa, klinowa typu F5 DN65
id=5809999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Rura STABI PN20 o śr. 50x8,3 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=243

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Urządzenie do zmiekczania wraz z wodomierzem
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Rura PE100 Dz75x6,8 mm, SDR 11
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=262.14

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC - DN 150/160
id=5239999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=Taśma aluminiowa samoprzylepna
id=6582800	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6789.0685

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/800, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=Ciepłomierz
id=6301812	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PP-HT o śr. 50 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1649.4

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Wentylator dachowy WŁ2
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Mata lamelowa gr. 20 mm
id=6701550	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=419.44

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2168.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/720, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1200, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 40 mm (48.3x2.6)
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=461.9

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Uchwyt metalowy do rurociągów z PP-HT o śr. 110 mm
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1430

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1000, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 16 mm
id=6750175	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4532

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=Regulator transformatorowy
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=Zawór podpionowy DN15
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50 m3/h''
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0
il=155.1901

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 315 mm
id=6501199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.5585

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze (V=250 dm3)
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1292.65

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 50 mm (60.3x3.2)
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=283.25

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 50 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=258.75

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=Pompa - odwodnienie hydroforni
id=6130120	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=Pompa - studnia schadzająca
id=6130120	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=Rura PN16 o śr. 50x6,9 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=226.8

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=klej Thermaflex 474
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=88.234
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1130/500
id=6013999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=Wentylator dachowy WK2
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=Wentylator dachowy WŁ1
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 50 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=241.5

[RMS ZEST 98]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=94.6916

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50 m3/h'
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0
il=126.5483

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Wentylator dachowy WK1
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=Kolano naścienne z uszami 16x1/2" GW
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=680

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 20 mm
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=360

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Rury PP-HT kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=356.25

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=Zawór MAG3 DN50
id=5822399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 25 mm
id=6750143	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2002

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Kształtki kanalizacyjne z PP-HT o śr. 75 mm
id=5613999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=578

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50 mm
id=6801502	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=376.7595

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=Rury PP-HT kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=518.4

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN15
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=180

[RMS ZEST 111]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
il=46.541

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Reduktor ciśnienia DN50 R2"
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 25 mm
id=6750175	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1908.5

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=Zawór kołnierzowy odcinający DN65
id=5822399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/920, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy T - DN 150/80 mm
id=5239999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Wodomierz JS o przepływie ciągłym Q3<16 m3 DN40
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 119]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 600/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 120]
ty=M
na=Detektor gazu
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 121]
ty=M
na=Zawór odcinający DN40
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 122]
ty=M
na=Wentylator dachowy WKO
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 200 mm SN8 (lite)
id=5601199	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.96

[RMS ZEST 124]
ty=M
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 50 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=86.25

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=Izolacja rurociągów o śr. 40 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=390.5

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=Rury wywiewne z PP-HT o śr. 160/110 mm
id=6328710	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=25

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze (V=80 dm3)
id=6110801	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 128]
ty=M
na=Skrzynka uliczna sztywna do zasuw
id=5891199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=Zasuwa kołnierzowa długa, klinowa typu F5 DN100
id=5809999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 200 mm
id=6581199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=211.15

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=rozdzielacze z rur stalowych dn 80  wraz zkróćcami z izolacją
id=5972099	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem o śr. 80 mm
id=5880099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 40 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=99

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Zasuwa kołnierzowa długa, klinowa typu F5 DN80
id=5809999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Zawór odcinający prosty DN15
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=165
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/600, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
id=6011199	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=Wentylator dachowy WKO1
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Wentylator dachowy WT1
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=Obudowy żeliwne do zasuw
id=5891099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35

[RMS ZEST 140]
ty=M
na=Rura PN16 o śr. 63x8,6 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70.2

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Zawór powrotny kątowy DN15
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=110
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Manometr tarczowy 80 mm, 0-1,0 MPa
id=6143999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=55

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Łącznik kołnierz/PE skręcany - DN 80/75
id=5239999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Centrala sterująca
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 100 mm
id=6501099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.126

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=Wentylator dachowy WT2
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=kształtki przejściowe z brązu 15x1/2"
id=6480202	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=199.5

[RMS ZEST 148]
ty=M
na=Zawór antyskażeniowy typ EA DN100
id=5820499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 149]
ty=M
na=Płytka montażowa do kolan naściennych
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=430

[RMS ZEST 150]
ty=M
na=Moduł alarmowy
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 63 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.75

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=Rura STABI PN20 o śr. 20x3,4 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=297

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=Wentylator kanałowy okrągły
id=6820203	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Izolacja rurociągów o śr. 50 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=230

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 63 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=51.75

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Czyszczak kanalizacyjny z PP-HT o śr. 110 mm
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=80

[RMS ZEST 157]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0
il=28.2341

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=Klamry ciesielskie
id=1341299	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=296.3998

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=Płyta adaptacyjna
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 160]
ty=M
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 20 mm
id=6750175	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1237.5

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=Uchwyt metalowy do rurociągów z PP-HT o śr. 50 mm
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=870

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=Pale szalunkowe stalowe (wypraski)
id=1121199	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6181

[RMS ZEST 163]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 32 mm (42.4x2.6)
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=160.5

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 20 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=297

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Obsługa geodezyjna powykonawcza - przyłącze kanalizacji sanitarnej
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Kurek manometryczny przelotowy 2x1/2"
id=5856999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=55

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=Zawór kulowy odcinający DN25
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 40 mm
id=5830200	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 169]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0
il=26.4492

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 32 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=77

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 50 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=308.85

[RMS ZEST 172]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=391.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=Bale iglaste nasycane 50-63 mm kl. III
id=2640003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.054

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 25 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=110

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=Wodomierz sprzężony JS  DN65/40
id=6305399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 176]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 65 mm (76.1x3.2)
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=56.2

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Czerpnia ścienna prostokątna
id=6520799	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=Przeciwkołnierz
id=6820201	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=Rura PE100 Dz110x10,0 mm, SDR 11
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.56

[RMS ZEST 180]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=25.0016

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Uchwyt metalowy do rurociągów z PP-HT o śr. 75 mm
id=6602099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=380

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 40 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=82.5

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 100 mm
id=6501199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.293

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Rura trzonowa karbowana 425 mm z PP bez kielicha, L=3000 mm
id=6333299	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Zwężka 425/315
id=5639999	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Tarczki ochronne
id=6088100	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=660

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=Kineta Tegra 425 przepływowa śr. 200 mm
id=6333499	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Śrubunki do pompy
id=6600599	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Rura PN16 o śr. 40x5,5 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=247.316

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 100 mm
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=239.093

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 32 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=77

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych (rutylowe)
id=1330199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=216
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Termometr bimetaliczny tarczowy 80 mm, 0-130'C
id=6142999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Łącznik kołnierz/PE zgrzewany doczołowo - DN 65/75
id=5239999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Zawór kulowy odcinający DN20
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Rura PE100 Dz125x11,4 mm, SDR 11
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.32

[RMS ZEST 198]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0
il=106.0736

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Łącznik gwintowany z żeliwa ciągliwego czarny o śr. nominalnej 50 mm (mufa)
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=100

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Anemostat kołowy o śr. 200 mm z przepustnicą
id=6520299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1055.6

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 25 mm (33.7x2.6)
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=104

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=taśma Duct Tape (czerwona) 25 mm x 9 m
id=6761126	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=771.4125

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Właz żeliwny B125 do rury teleskopowej
id=6330599	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=Słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną
id=2w25020	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.26

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=zawory zaporowe grzybkowe żeliwne kołnierzowe z nasadą kozłową o śr. nominalnej 50 mm
id=5820220	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=Drewno na stemple iglaste nasycone
id=2640900	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7606

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=Deski pomalowane farba białą i czerwoną
id=2w25021	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.08

[RMS ZEST 209]
ty=M
na=uchwyty stalowe z wkładką elastyczną dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym 15 mm
id=6600100	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=190
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 210]
ty=M
na=Łącznik gwintowany z żeliwa ciągliwego czarny o śr. nominalnej 40 mm (mufa)
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=159.75

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=uchwyty do grzejników
id=6081099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=340
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=Izolacja rurociągów o śr. 15 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=137.5

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=302.4

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy T - DN 150/125 mm
id=5239999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 215]
ty=M
na=Kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania DN65, PN16
id=5142999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=Włączenie do istniejącej studni
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
id=6502099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.75

[RMS ZEST 218]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=159.75
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=Rura STABI PN20 o śr. 32x5,4 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=43.2

[RMS ZEST 220]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=13.4886
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=Drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste korowane
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.4469

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=Kurek kulowy do wody w/w z zaworkiem spustowym DN15, PN25, tmax=95'C
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=25

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=Rura PN16 o śr. 32x4,4 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.6

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=Izolacja rurociągów o śr. 25 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.5

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 15 mm (21.3x2.3)
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=130

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=305.1895

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips
id=6760010	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9790
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=Złącze samoodcinające SU 1"
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 315 mm
id=6581199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.4625

[RMS ZEST 230]
ty=M
na=Zawór bezpieczeństwa 2115 DN20
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 32 mm
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=Przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalowej stalowej ocynkowanej, kołowe, S (SPIRO) o śr. do 400 mm
id=6501099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.875

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C
id=5732499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=25

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=Czujnik temperatury zezwnętrznej
id=AT28235	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=Łącznik kołnierz/PE skręcany - DN 100/125
id=5239999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 63 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.5

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Rura STABI PN20 o śr. 40x6,7 mm
id=5604999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.6

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=Filtr siatkowy skośny DN50
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN40
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=Sygnalizator akustyczno-optyczny
id=7540050	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=Łącznik kołnierz/PE zgrzewany doczołowo - DN 100/125
id=5239999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=Badanie próbki wody w sanepidzie
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=Obsługa geodezyjna powykonawcza - przyłącze wodociągowe
id=	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=122.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania
id=5142999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 100 mm
id=6581199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.959

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ S (SPIRO) o śr. do 400 mm
id=6501199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.525

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14
id=6801206	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.68
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5065

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN50
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=Kratka wentylacyjna stalowa prostokątna osiatkowana 400x300 mm
id=6526099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 253]
ty=M
na=Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-7,5
id=2370601	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.55

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=Filtr siatkowy skośny DN40
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=Uszczelka do rur karbowanych z PP i teleskopowych
id=6333899	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
id=1510100	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=8.0246

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=95
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=Kurek kulowy do wody w/w z motylkiem DN15, PN30, tmax=120'C
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=25

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 40 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN25
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=Rura teleskopowa z uszczelką F 425x375
id=6333399	2
jm=szt	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930001	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=65.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne prostokątne, typ A/I, z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400 mm
id=6502199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.88

[RMS ZEST 264]
ty=S
na=zagęszczarka wibracyjna 50 m3/h
id=12512	1
jm=m-g	148
ce=0
il=14.5385

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=Kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów
id=5891200	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
id=1510200	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.4114

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm
id=6602999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=folia aluminiowa zwykła - szczeliwo
id=6830199	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.61
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=Filtr siatkowy DN32
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=Śruby stalowe dokładne M-20 l=300mm
id=6800909	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.4

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=87.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 40 mm
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=Obejma do rur z gumą z kołkiem rozporowym 1" (32-37)
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=76

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=68.4

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=223.6

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=Obejma do rur z gumą z kołkiem rozporowym 2" (59-63)
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=52.5

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=Obejma do rur z gumą z kołkiem rozporowym 1 1/2" (48-53)
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=58.5

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M 7
id=AT27001	3
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=77.55

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=Śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M-14
id=6801206	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.31

[RMS ZEST 280]
ty=S
na=prościarka do rur PE
id=71270	1
jm=m-g	148
ce=0
il=10.9225

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=kołki rozporowe z tworzywa sztucznego
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=190
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=Zawór kulowy odcinający DN16
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 283]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe''
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.6628

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=Kurek kulowy do wody czerpalny ze złączką do węża DN15, PN10, tmax=65'C
id=5700999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.95
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 286]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5 t''
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.9881

[RMS ZEST 287]
ty=S
na=wózek platformowy spalinowy 2 t
id=38221	1
jm=m-g	148
ce=0
il=14.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 288]
ty=M
na=kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania'
id=5142999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr.50-65 mm
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
id=5649999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=91.3

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Łącznik gwintowany z żeliwa ciągliwego czarny o śr. nominalnej 32 mm (mufa)
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.95

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=Obejma do rur z gumą z kołkiem rozporowym 2 1/2" (75-80)
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=28.35

[RMS ZEST 293]
ty=M
na=Taśma ostrzegawcza niebieska napis „UWAGA WODOCIĄG”
id=1561420	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=301

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Obejma do rur z gumą z kołkiem rozporowym 1 1/4" (40-45)
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=46.2

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Izolacja rurociągów o śr. 65 mm
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.5

[RMS ZEST 296]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.4825
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe
id=6810999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Zwężka żeliwna o śr. 80 mm
id=5242399	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe'
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.7467

[RMS ZEST 300]
ty=S
na=ciągnik siodłowy z naczepą 16t
id=39399	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.43
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Zawór zwrotny DN16
id=5730000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 302]
ty=M
na=Łącznik gwintowany z żeliwa ciągliwego czarny o śr. nominalnej 65 mm (mufa)
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe DN65
id=6810999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=sznur konopny smołowany
id=6831801	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.76

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Łącznik gwintowany z żeliwa ciągliwego czarny o śr. nominalnej 15 mm (mufa)
id=5109999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=72.5

[RMS ZEST 306]
ty=M
na=podchloryn sodowy
id=1410800	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.76
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 307]
ty=M
na=uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe'
id=6810999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 308]
ty=M
na=Sznur konopny surowy
id=6831800	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.01

[RMS ZEST 309]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.49
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 310]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50mm
id=5031060	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 311]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=180

[RMS ZEST 312]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm
id=6580999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.78

[RMS ZEST 313]
ty=M
na=Taśma aluminium zbrojona szer. 50 mm
id=6761120	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.32

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 400 mm
id=6581199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Benzyna do ekstrakcji
id=1050099	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=6.9621

[RMS ZEST 316]
ty=M
na=klamry ciesielskie 10x25cm
id=1341200	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 400 mm
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.225

[RMS ZEST 318]
ty=S
na=mieszarka do zapraw
id=46100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=21.15

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x160mm
id=1340010	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2

[RMS ZEST 320]
ty=M
na=Konstrukcja podwieszeń l=4,0m
id=6629999	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5

[RMS ZEST 321]
ty=S
na=pompa wirnikowa
id=14299	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych DN100
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 323]
ty=M
na=krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II
id=2641610	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 324]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 280 mm
id=6582299	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15.6

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych DN80'
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 326]
ty=M
na=Słupki żelbetowe znacznikowe
id=2090699	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=Drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.081

[RMS ZEST 328]
ty=M
na=Żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
id=1602599	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.48

[RMS ZEST 329]
ty=S
na=spawarka elektryczna
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.03
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1400 mm
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.84

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane nasycane kl.III
id=2640020	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.036
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 332]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl. III
id=2600621	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.054

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 65 mm
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
id=3950010	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.076
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.03

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=śruby kotwiące
id=8322199	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=Filc techn. podkładowy, o gr.16mm
id=6760305	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=Mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 339]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.3

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=Żwir sortowany
id=1602699	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.38

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=kołki rozporowe
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=Tablica informacyjna do znakowania rurociągów
id=1355099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=Słupki drewniane iglaste śr. 70 mm
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0657

[RMS ZEST 344]
ty=M
na=Piasek do betonów zwykłych
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.27

[RMS ZEST 345]
ty=M
na=Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych
id=1530000	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.6186

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych DN80
id=6815999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=Farba ftalowa nawierzchniowa
id=1511199	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=Benzyna do lakierów
id=1050199	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=0.4431

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=Gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.6

[RMS ZEST 350]
ty=S
na=spawarka spalinowa 300 A
id=72181	1
jm=m-g	148
ce=0
il=5.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 351]
ty=S
na=betoniarka 150 dm3
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.6

[RMS ZEST 352]
ty=R
na=elektronicy lub elektromonterzy gr.III
id=073	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 353]
ty=R
na=izolarze gr.II
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 354]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 355]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 356]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 357]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 358]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 359]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 360]
ty=R
na=robotnicy
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 361]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 362]
ty=R
na=spawacze gr.III
id=403	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 363]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=-0

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK A11310
wa=0
kn=0	0	0
id=5110
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 16x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=985
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985	1	985		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1561
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 20x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=216
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	216		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=5092
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 25x2,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=148
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	148		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=84
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-01	2-15	0402-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1564
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-04	2-15	0402-04		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 1]
nz=0.476	0	0.476
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 291]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 285]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1565
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-05	2-15	0402-05		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	71		

[RMS 1]
nz=0.572	0	0.572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1566
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-06	2-15	0402-06		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 1]
nz=0.665	0	0.665
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0264	0	0.0264
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1567
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-07	2-15	0402-07		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.808	0	0.808
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0323	0	0.0323
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rury przyłączne do grzejników zaworowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=66
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=11
nu=1.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=12
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03	0-34	0106-03		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=985
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985	1	#p1		

[RMS 1]
nz=0.0466	0	0.0466
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1568
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=216
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	#p2		

[RMS 1]
nz=0.0518	0	0.0518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=5099
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=148
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	#p3		

[RMS 1]
nz=0.0518	0	0.0518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=85
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p4		

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1571
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	#p5		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1572
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	#p6		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1573
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p7		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1574
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p8		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Grzejniki stalowe płytowe zaworowe
wa=0
kn=0	0	0
id=18
nu=1.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1575
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/600, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1576
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/720, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1577
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/800, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1584
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/920, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25696
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1000, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25700
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1200, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25709
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1120, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25713
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25677
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25682
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/520, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25687
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/600, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1580
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/720, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1581
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/920, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1582
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1000, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25717
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1120, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25722
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1200, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25727
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25732
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25737
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 600/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1589
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1800/700
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1590
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1500/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1591
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1500/500
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1592
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1100/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Armatura 
wa=0
kn=0	0	0
id=67
nu=1.1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=27
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór odcinający prosty DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=5105
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór odcinający prosty DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1595
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-01	0-31	0214-01		1
na=Ciepłomierz DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1594
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór równoważący DN15 PN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1596
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór kątowy podwójny do przyłącza grzejnika DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=66
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=28
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Zawór powrotny kątowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1599
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór powrotny kątowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1601
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
na=Głowica termostatyczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=88
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=41
nu=1.1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=42
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-03	0-31	0218-03		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1504
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1504	1	#p1+#p2+#p4+#p3+#p5+#p6+#p7+#p8		

[RMS 1]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=43
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-04	0-31	0218-04		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1504
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1504	1	#p1+#p2+#p4+#p3+#p5+#p6+#p7+#p8		

[RMS 1]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=44
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-05	0-31	0218-05		1
na=Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=88
jm=szt. grzejników	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=534
nu=1.1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=538
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1.5		1.5
ws=1.5		1.5

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=539
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=540
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-01	AT-27	0105-01		1
na=Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=541
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-04	AT-27	0105-04		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=KOTŁOWNIA GAZOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=109
nu=1.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia główne i automatyka
wa=0
kn=0	0	0
id=252
nu=1.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=254
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0503-03	4	0503-03		1
na=Kocioł gazowy 60kW master
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1657
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0503-03	4	0503-03		1
na=Kocioł gazowy 60kW slave
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1658
pd=						0
na=System kaskadowy dla 2 kotłów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=308
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-16	AT-28	0110-16		1
na=Czujnik temperatury zezwnętrznej
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=305
pd=ATHCJP_3kw2013	KNR-W	2-15 0235-01	2-15	0235-01		2
na=Stacja neutralizacji kondensatu z pompą podnoszącą
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1659
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-02	2-15	0521-02		1
na=Zawór kołnierzowy odcinający DN65
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1660
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Zawór odcinający DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	5+1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1661
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Zawór zwrotny DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1662
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Filtr siatkowy skośny DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1663
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa obiegu c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1664
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawór odcinający DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1665
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawór zwrotny DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1666
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Filtr siatkowy skośny DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1667
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa ładująca zasobniki cwu
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1668
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-09	4	0511-09		1
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze wraz ze złączem samoodcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=11.8	0	11.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1669
pd=						0
na=Urządzenie do zmiekczania wraz z wodomierzem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1670
pd=						0
na=Urządzenie do automatycznego uzupełniania wody
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=304
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0508-01	4	0508-01		1
na=Zasobniki ciepłej wody
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=16.1	0	16.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1671
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawór bezpieczeństwa DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1672
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawór kulowy odcinający DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1673
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawór kulowy odcinający DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1674
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór kulowy odcinający DN16
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1675
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór zwrotny DN16
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1676
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa cyrkulacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1677
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawór zwrotny DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1678
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Kurek kulowy do wody w/w z zaworkiem spustowym DN15, PN25, tmax=95'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1679
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Termostatyczny zawór mieszający
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1680
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-01	4	0511-01		1
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1681
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	7-19 0401-01	7-19	0401-01		1
na=Reduktor ciśnienia DN50 R2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1682
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-01	0-31	0214-01		1
na=Ciepłomierz
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1683
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Filtr siatkowy DN32
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1684
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
na=Manometr tarczowy 80 mm, 0-1,0 MPa
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	2+6+2+1		

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1685
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03	2-15	0530-03		1
na=Termometr bimetaliczny tarczowy 80 mm, 0-130'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2		

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1686
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
na=Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2+1+2		

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja powietrzno-spalinowa
wa=0
kn=0	0	0
id=350
nu=1.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=351
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2401-08	7-09	2401-08		1
na=Przewód koncentryczny otwierzno-spalinowy o ś. 100/150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3.2	0	3.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=570
nu=1.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=571
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0101-04	2-17	0101-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4.2		

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=572
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-04	2-17	0122-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 400 mm - udzial kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 247]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=574
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
na=Kratka wentylacyjna stalowa prostokątna osiatkowana 200x200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=1629
nu=1.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=1630
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 25 mm (33.7x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1631
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-04	2-15	0303-04		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 32 mm (42.4x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=0.899	0	0.899
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 294]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1632
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-05	2-15	0303-05		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 40 mm (48.3x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0194	0	0.0194
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1633
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-06	2-15	0303-06		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 50 mm (60.3x3.2) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1634
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-07	2-15	0303-07		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 65 mm (76.1x3.2) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0514-02	4	0514-02		1
na=Rozdzielacze  instalacji . z rur o śr. nominalnej do 80 mm z izolacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	2*0,7		

[RMS 1]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie rur stalowych
wa=0
kn=0	0	0
id=1635
nu=1.2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=1636
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	3.14*0.0337*#p95+3.14*0.0424*#p96+3.14*0.0483*#p97		

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1637
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-05	7-12	0101-05		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	3.14*0.0603*#p98+3.14*0.0761*#p99		

[RMS 1]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1638
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=11.701
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.701	1	#p101+#p102		

[RMS 1]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1639
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-04	7-12	0201-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	#p101		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1640
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-05	7-12	0201-05		1
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	#p102		

[RMS 1]
nz=0.169	0	0.169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1641
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-04	7-12	0209-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	#p101		

[RMS 1]
nz=0.215	0	0.215
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1642
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-05	7-12	0209-05		1
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	#p102		

[RMS 1]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.132	0	0.132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=1643
nu=1.2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=1644
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p95		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1645
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p96		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1646
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p97		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1647
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p98		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1648
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	#p99		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej - kotłownia gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1649
nu=1.2.7
wn=		

[POZYCJA]
id=1650
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
na=Centrala sterująca
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1651
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-02	AL-01	0503-02		1
na=Detektor gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1652
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-02	AL-01	0503-02		1
na=Moduł alarmowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1653
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0314-01	5-08	0314-01		1
na=Sygnalizator akustyczno-optyczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1654
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-02	2-15	0521-02		1
na=Zawór odcinający dopływ gazu DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 245]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=1655
nu=1.2.8
wn=		

[POZYCJA]
id=1656
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-04	2-15	0307-04		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=0.76
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.76	1	(#p95+#p96+#p97+#p98+#p99)/100		

[RMS 1]
nz=13.2	0	13.2
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WENTYLACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=1831
nu=1.3
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=1832
nu=1.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1843
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WK1 z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2045
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WK2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2047
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WŁ1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2046
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WŁ2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2049
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WKO1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2048
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WT1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2050
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WKO  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2051
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WT2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2052
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
na=Wentylator kanałowy okrągły NT1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=5.45	0	5.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Kanały wentylacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=1858
nu=1.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1859
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 100 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=3.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.89	1	3,89		

[RMS 1]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2053
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 110 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=3.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.57	1	3,57		

[RMS 1]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1860
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=28.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.9	1	28,9		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2054
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=46.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46.11	1	46,11		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2055
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=27.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.99	1	27,99		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1861
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 250 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=36.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.37	1	36,37		

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=2056
nu=1.3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=2057
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0109-01	9-16	0109-01		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 20 mm - udział kształtek do 55%
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=74.9
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.9	1	74,90		

[RMS 1]
nz=0.321	0	0.321
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=10.31	0	10.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2058
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0109-02	9-16	0109-02		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 50 mm - udział kształtek do 55%
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=94.91
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.91	1	94,91		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=6.17	0	6.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Galanteria wentylacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=1916
nu=1.3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=1918
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Krakta wyciągowa ciśnieniowa stałoprzepływowa o śr. 125 mm z przepustnicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=43
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	10+10+11+12		

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1920
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02	2-17	0140-02		1
na=Króciec osiatkowany o śr. 200 mm z przepustnicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1973
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-01	2-17	0146-01		1
na=Czerpnia ścienna prostokątna
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=2036
nu=1.3.5
wn=		

[POZYCJA]
id=2037
pd=						0
na=Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=2038
nu=1.3.6
wn=		

[POZYCJA]
id=2042
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2043
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WODOCIĄGOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=1687
nu=1.4
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=1688
nu=1.4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=1695
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
na=Rura PN16 o śr. 20x2,8 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1792
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
na=Rura PN16 o śr. 40x5,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=0.369	0	0.369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1793
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-05	2-15	0111-05		1
na=Rura PN16 o śr. 50x6,9 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42		

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1794
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-06	2-15	0111-06		1
na=Rura PN16 o śr. 63x8,6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 1]
nz=0.436	0	0.436
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 267]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1797
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 20x3,4 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1799
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 32x5,4 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1800
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 40x6,7 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.369	0	0.369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1801
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-05	2-15	0111-05		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 50x8,3 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1804
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 16x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=824
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=824	1	824		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1805
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 20x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1806
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 25x2,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=347
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=347	1	347		

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1711
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii umywalkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1712
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii zlewozmywakowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1713
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii natryskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1714
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05	0-31	0107-05		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do płuczki ustępowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1715
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05	0-31	0107-05		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do pralki
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1716
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0106-03	0-31	0106-03		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do zaworu czerpalnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna, roszeniowa
wa=0
kn=0	0	0
id=1717
nu=1.4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=1735
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p142		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1809
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p143		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1810
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	#p144		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1811
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p145		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1814
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	#p146		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1816
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p147		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1817
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p148		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1818
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	#p149		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1821
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=824
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=824	1	#p150		

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1822
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	#p151		

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1823
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-02	0-34	0107-02		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=347
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=347	1	#p152		

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Armatura
wa=0
kn=0	0	0
id=1739
nu=1.4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1825
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawór zwrotny DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36		

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1749
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
na=Kurek kulowy do wody czerpalny ze złączką do węża DN15, PN10, tmax=65'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1773
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02	2-15	0140-02		1
na=Wodomierz jednostrumieniowy suchobierzny DN15 c.w
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1826
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02	2-15	0140-02		1
na=Wodomierz jednostrumieniowy suchobierzny DN15 z.w
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1741
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawór podpionowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=1758
nu=1.4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=1759
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0144-14	2-15	0144-14		1
na=Zestaw hydroforowy wielopompowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=41.2	0	41.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1771
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0147-02	4-02	0147-02		1
na=Uruchomienie zestawu hydroforowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1829
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa - odwodnienie hydroforni
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1830
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa - studnia schadzająca
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=1778
nu=1.4.5
wn=		

[POZYCJA]
id=1779
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-03	0-31	0116-03		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=1591
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1591	1	#p142+#p143+#p144+#p145+#p146+#p147+#p148+#p149+#p150+#p151+#p152		

[RMS 1]
nz=0.0442	0	0.0442
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1780
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-04	0-31	0116-04		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=1591
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1591	1	#p142+#p143+#p144+#p145+#p146+#p147+#p148+#p149+#p150+#p151+#p152		

[RMS 1]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=1781
nu=1.4.6
wn=		

[POZYCJA]
id=1787
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-01	AT-27	0105-01		1
na=Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=1788
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-04	AT-27	0105-04		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
wa=0
kn=0	0	0
id=2067
nu=1.5
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=2068
nu=1.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=2069
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-01	2-01	0310-01		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0.8 m pod rurociągi z wydobyciem urobku łopatą lub mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	20*0.5*0.5		

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2070
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	20*0.5*0.2		

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2071
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Obsypka z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=2.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	20*0.5*0.22	obsypka PVC-U110	
wo=-0.19	1	-20*3.14*0.055*0.055	PVC-U110	

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Rury, wpusty
wa=0
kn=0	0	0
id=2072
nu=1.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=2073
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=108
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108		

[RMS 1]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2074
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-02	2-15	0207-02		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 75 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75		

[RMS 1]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2075
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=335
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=335	1	95+16*15		

[RMS 1]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2086
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - umywalki
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=18
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2087
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - zlewozmywaki
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2088
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - pralki
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2156
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - zmywarki
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2091
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-02	2-15	0211-02		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych - wanny
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2092
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - miski ustępowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=18
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2093
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
na=Czyszczak kanalizacyjny z PP-HT o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2095
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
na=Rury wywiewne z PP-HT o śr. 160/110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności
wa=0
kn=0	0	0
id=2142
nu=1.5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=2143
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-02	2-18	0706-02		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 200 mm (rury pod posadzką)
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=16
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK A21310
wa=0
kn=0	0	0
id=6314
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
wa=0
kn=0	0	0
id=6315
nu=2.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=6316
nu=2.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=6317
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 16x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=985
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985	1	985		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6324
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 20x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=216
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	216		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6331
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 25x2,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=148
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	148		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6338
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-01	2-15	0402-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6345
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-04	2-15	0402-04		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 1]
nz=0.476	0	0.476
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 291]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 285]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6352
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-05	2-15	0402-05		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	71		

[RMS 1]
nz=0.572	0	0.572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6359
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-06	2-15	0402-06		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 1]
nz=0.665	0	0.665
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0264	0	0.0264
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6366
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-07	2-15	0402-07		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.808	0	0.808
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0323	0	0.0323
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6373
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rury przyłączne do grzejników zaworowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=66
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=6378
nu=2.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=6379
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03	0-34	0106-03		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=985
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985	1	#p198		

[RMS 1]
nz=0.0466	0	0.0466
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6385
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=216
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	#p199		

[RMS 1]
nz=0.0518	0	0.0518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6391
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=148
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	#p200		

[RMS 1]
nz=0.0518	0	0.0518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6397
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p201		

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6405
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	#p202		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6413
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	#p203		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6421
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p204		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6429
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p205		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Grzejniki stalowe płytowe zaworowe
wa=0
kn=0	0	0
id=25742
nu=2.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=25743
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25747
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/600, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25751
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/720, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25755
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/800, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25759
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/920, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25763
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1000, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25767
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1200, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25771
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1120, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25775
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25779
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25784
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/520, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25789
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/600, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25794
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/720, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25799
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/920, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25804
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1000, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25809
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1120, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25814
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1200, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25819
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25824
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25829
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 600/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25834
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1800/700
op=0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25840
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1500/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25846
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1500/500
op=0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25852
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1100/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Armatura 
wa=0
kn=0	0	0
id=6525
nu=2.1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=6526
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór odcinający prosty DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6531
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór odcinający prosty DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6536
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-01	0-31	0214-01		1
na=Ciepłomierz DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6544
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór równoważący DN15 PN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6549
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór kątowy podwójny do przyłącza grzejnika DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=66
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6554
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Zawór powrotny kątowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6558
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór powrotny kątowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6563
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
na=Głowica termostatyczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=88
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=6568
nu=2.1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=6569
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-03	0-31	0218-03		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=1504
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1504	1	#p198+#p199+#p201+#p200+#p202+#p203+#p204+#p205		

[RMS 1]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6571
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-04	0-31	0218-04		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=1504
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1504	1	#p198+#p199+#p201+#p200+#p202+#p203+#p204+#p205		

[RMS 1]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6573
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-05	0-31	0218-05		1
na=Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=88
jm=szt. grzejników	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=6575
nu=2.1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=6576
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1.5		1.5
ws=1.5		1.5

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6578
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6589
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-01	AT-27	0105-01		1
na=Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6591
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-04	AT-27	0105-04		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=KOTŁOWNIA GAZOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=6596
nu=2.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia główne i automatyka
wa=0
kn=0	0	0
id=6597
nu=2.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=6598
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0503-03	4	0503-03		1
na=Kocioł gazowy 60kW master
op=0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6602
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0503-03	4	0503-03		1
na=Kocioł gazowy 60kW slave
op=0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6606
pd=						0
na=System kaskadowy dla 2 kotłów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6610
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-16	AT-28	0110-16		1
na=Czujnik temperatury zezwnętrznej
op=0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6614
pd=ATHCJP_3kw2013	KNR-W	2-15 0235-01	2-15	0235-01		2
na=Stacja neutralizacji kondensatu z pompą podnoszącą
op=0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6618
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-02	2-15	0521-02		1
na=Zawór kołnierzowy odcinający DN65
op=0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6625
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Zawór odcinający DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	5+1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6630
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Zawór zwrotny DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6635
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Filtr siatkowy skośny DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6640
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa obiegu c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6645
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawór odcinający DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6650
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawór zwrotny DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6655
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Filtr siatkowy skośny DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6660
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa ładująca zasobniki cwu
op=0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6665
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-09	4	0511-09		1
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze wraz ze złączem samoodcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=11.8	0	11.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6670
pd=						0
na=Urządzenie do zmiekczania wraz z wodomierzem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6674
pd=						0
na=Urządzenie do automatycznego uzupełniania wody
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6678
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0508-01	4	0508-01		1
na=Zasobniki ciepłej wody
op=0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=16.1	0	16.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6682
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawór bezpieczeństwa DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6687
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawór kulowy odcinający DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=273
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6692
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawór kulowy odcinający DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=274
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6697
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór kulowy odcinający DN16
op=0	0	0	0	0	0
nu=275
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6702
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór zwrotny DN16
op=0	0	0	0	0	0
nu=276
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6707
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa cyrkulacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=277
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6712
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawór zwrotny DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=278
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6717
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Kurek kulowy do wody w/w z zaworkiem spustowym DN15, PN25, tmax=95'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=279
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6722
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Termostatyczny zawór mieszający
op=0	0	0	0	0	0
nu=280
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6727
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-01	4	0511-01		1
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze
op=0	0	0	0	0	0
nu=281
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6731
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	7-19 0401-01	7-19	0401-01		1
na=Reduktor ciśnienia DN50 R2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=282
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6737
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-01	0-31	0214-01		1
na=Ciepłomierz
op=0	0	0	0	0	0
nu=283
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6745
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Filtr siatkowy DN32
op=0	0	0	0	0	0
nu=284
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6750
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
na=Manometr tarczowy 80 mm, 0-1,0 MPa
op=0	0	0	0	0	0
nu=285
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	2+6+2+1		

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6756
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03	2-15	0530-03		1
na=Termometr bimetaliczny tarczowy 80 mm, 0-130'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=286
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2		

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6761
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
na=Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=287
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2+1+2		

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja powietrzno-spalinowa
wa=0
kn=0	0	0
id=6767
nu=2.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=6768
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2401-08	7-09	2401-08		1
na=Przewód koncentryczny otwierzno-spalinowy o ś. 100/150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=288
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3.2	0	3.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=6774
nu=2.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=6775
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0101-04	2-17	0101-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=289
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4.2		

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6784
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-04	2-17	0122-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 400 mm - udzial kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=290
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 247]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6793
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
na=Kratka wentylacyjna stalowa prostokątna osiatkowana 200x200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=291
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=6799
nu=2.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=6800
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 25 mm (33.7x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=292
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6806
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-04	2-15	0303-04		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 32 mm (42.4x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=293
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=0.899	0	0.899
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 294]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6812
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-05	2-15	0303-05		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 40 mm (48.3x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=294
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0194	0	0.0194
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6818
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-06	2-15	0303-06		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 50 mm (60.3x3.2) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=295
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6824
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-07	2-15	0303-07		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 65 mm (76.1x3.2) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=296
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6830
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0514-02	4	0514-02		1
na=Rozdzielacze  instalacji . z rur o śr. nominalnej do 80 mm z izolacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=297
ob=1.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	2*0,7		

[RMS 1]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie rur stalowych
wa=0
kn=0	0	0
id=6834
nu=2.2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=6835
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=298
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	3.14*0.0337*#p292+3.14*0.0424*#p293+3.14*0.0483*#p294		

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6838
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-05	7-12	0101-05		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=299
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	3.14*0.0603*#p295+3.14*0.0761*#p296		

[RMS 1]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6841
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0
nu=300
ob=11.701
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.701	1	#p298+#p299		

[RMS 1]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6845
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-04	7-12	0201-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=301
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	#p298		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6851
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-05	7-12	0201-05		1
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=302
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	#p299		

[RMS 1]
nz=0.169	0	0.169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6857
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-04	7-12	0209-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=303
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	#p298		

[RMS 1]
nz=0.215	0	0.215
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6863
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-05	7-12	0209-05		1
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=304
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	#p299		

[RMS 1]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.132	0	0.132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=6869
nu=2.2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=6870
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=305
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p292		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6876
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=306
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p293		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6882
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=307
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p294		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6888
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=308
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p295		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6894
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=309
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	#p296		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej - kotłownia gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=6900
nu=2.2.7
wn=		

[POZYCJA]
id=6901
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
na=Centrala sterująca
op=0	0	0	0	0	0
nu=310
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6905
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-02	AL-01	0503-02		1
na=Detektor gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=311
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6908
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-02	AL-01	0503-02		1
na=Moduł alarmowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=312
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6911
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0314-01	5-08	0314-01		1
na=Sygnalizator akustyczno-optyczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=313
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6916
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-02	2-15	0521-02		1
na=Zawór odcinający dopływ gazu DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=314
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 245]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=6923
nu=2.2.8
wn=		

[POZYCJA]
id=6924
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-04	2-15	0307-04		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=315
ob=0.76
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.76	1	(#p292+#p293+#p294+#p295+#p296)/100		

[RMS 1]
nz=13.2	0	13.2
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WENTYLACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=6926
nu=2.3
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=6927
nu=2.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=6928
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WK1 z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=316
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6938
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WK2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=317
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6948
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WŁ1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=318
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6958
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WŁ2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=319
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6968
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WKO1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=320
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6979
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WT1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=321
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6990
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WKO  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=322
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7001
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WT2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=323
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7012
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
na=Wentylator kanałowy okrągły NT1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=324
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=5.45	0	5.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Kanały wentylacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=7019
nu=2.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=7020
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 100 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=325
ob=3.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.89	1	3,89		

[RMS 1]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7029
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 110 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=326
ob=3.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.57	1	3,57		

[RMS 1]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7038
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=327
ob=28.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.9	1	28,9		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7047
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=328
ob=46.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46.11	1	46,11		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7056
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=329
ob=27.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.99	1	27,99		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7065
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 250 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=330
ob=36.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.37	1	36,37		

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=7074
nu=2.3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=7075
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0109-01	9-16	0109-01		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 20 mm - udział kształtek do 55%
op=0	0	0	0	0	0
nu=331
ob=74.9
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.9	1	74,90		

[RMS 1]
nz=0.321	0	0.321
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=10.31	0	10.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7081
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0109-02	9-16	0109-02		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 50 mm - udział kształtek do 55%
op=0	0	0	0	0	0
nu=332
ob=94.91
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.91	1	94,91		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=6.17	0	6.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Galanteria wentylacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=7087
nu=2.3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=7088
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Krakta wyciągowa ciśnieniowa stałoprzepływowa o śr. 125 mm z przepustnicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=333
ob=43
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	10+10+11+12		

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7095
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02	2-17	0140-02		1
na=Króciec osiatkowany o śr. 200 mm z przepustnicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=334
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7102
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-01	2-17	0146-01		1
na=Czerpnia ścienna prostokątna
op=0	0	0	0	0	0
nu=335
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=7107
nu=2.3.5
wn=		

[POZYCJA]
id=7108
pd=						0
na=Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=336
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=7110
nu=2.3.6
wn=		

[POZYCJA]
id=7111
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=337
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7113
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=338
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WODOCIĄGOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=7124
nu=2.4
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=7125
nu=2.4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=7126
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
na=Rura PN16 o śr. 20x2,8 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=339
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7133
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
na=Rura PN16 o śr. 40x5,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=340
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=0.369	0	0.369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7140
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-05	2-15	0111-05		1
na=Rura PN16 o śr. 50x6,9 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=341
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42		

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7147
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-06	2-15	0111-06		1
na=Rura PN16 o śr. 63x8,6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=342
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 1]
nz=0.436	0	0.436
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 267]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7154
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 20x3,4 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=343
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7161
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 32x5,4 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=344
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7168
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 40x6,7 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=345
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.369	0	0.369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7175
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-05	2-15	0111-05		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 50x8,3 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=346
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7182
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 16x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=347
ob=824
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=824	1	824		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7189
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 20x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=348
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7196
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 25x2,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=349
ob=347
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=347	1	347		

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7203
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii umywalkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=350
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7209
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii zlewozmywakowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=351
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7215
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii natryskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=352
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7221
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05	0-31	0107-05		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do płuczki ustępowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=353
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7227
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05	0-31	0107-05		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do pralki
op=0	0	0	0	0	0
nu=354
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7233
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0106-03	0-31	0106-03		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do zaworu czerpalnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=355
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna, roszeniowa
wa=0
kn=0	0	0
id=7239
nu=2.4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=7240
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=356
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p339		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7248
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=357
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p340		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7256
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=358
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	#p341		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7264
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=359
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p342		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7272
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=360
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	#p343		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7280
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=361
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p344		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7288
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=362
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p345		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7296
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=363
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	#p346		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7304
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=364
ob=824
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=824	1	#p347		

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7311
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=365
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	#p348		

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7318
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-02	0-34	0107-02		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=366
ob=347
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=347	1	#p349		

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Armatura
wa=0
kn=0	0	0
id=7325
nu=2.4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=7326
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawór zwrotny DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=367
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36		

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7331
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
na=Kurek kulowy do wody czerpalny ze złączką do węża DN15, PN10, tmax=65'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=368
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7336
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02	2-15	0140-02		1
na=Wodomierz jednostrumieniowy suchobierzny DN15 c.w
op=0	0	0	0	0	0
nu=369
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7343
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02	2-15	0140-02		1
na=Wodomierz jednostrumieniowy suchobierzny DN15 z.w
op=0	0	0	0	0	0
nu=370
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7350
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawór podpionowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=371
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=7355
nu=2.4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=7356
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0144-14	2-15	0144-14		1
na=Zestaw hydroforowy wielopompowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=372
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=41.2	0	41.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7362
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0147-02	4-02	0147-02		1
na=Uruchomienie zestawu hydroforowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=373
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7364
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa - odwodnienie hydroforni
op=0	0	0	0	0	0
nu=374
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7369
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa - studnia schadzająca
op=0	0	0	0	0	0
nu=375
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=7374
nu=2.4.5
wn=		

[POZYCJA]
id=7375
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-03	0-31	0116-03		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=376
ob=1591
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1591	1	#p339+#p340+#p341+#p342+#p343+#p344+#p345+#p346+#p347+#p348+#p349		

[RMS 1]
nz=0.0442	0	0.0442
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7377
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-04	0-31	0116-04		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=377
ob=1591
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1591	1	#p339+#p340+#p341+#p342+#p343+#p344+#p345+#p346+#p347+#p348+#p349		

[RMS 1]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=7379
nu=2.4.6
wn=		

[POZYCJA]
id=7380
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-01	AT-27	0105-01		1
na=Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=378
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7382
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-04	AT-27	0105-04		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=379
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
wa=0
kn=0	0	0
id=7387
nu=2.5
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=7388
nu=2.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=7389
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-01	2-01	0310-01		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0.8 m pod rurociągi z wydobyciem urobku łopatą lub mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=380
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	20*0.5*0.5		

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7391
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=381
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	20*0.5*0.2		

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7396
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Obsypka z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=382
ob=2.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	20*0.5*0.22	obsypka PVC-U110	
wo=-0.19	1	-20*3.14*0.055*0.055	PVC-U110	

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Rury, wpusty
wa=0
kn=0	0	0
id=7401
nu=2.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=7402
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=383
ob=108
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108		

[RMS 1]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7409
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-02	2-15	0207-02		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 75 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=384
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75		

[RMS 1]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7416
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=385
ob=335
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=335	1	95+16*15		

[RMS 1]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7423
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - umywalki
op=0	0	0	0	0	0
nu=386
ob=18
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7429
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - zlewozmywaki
op=0	0	0	0	0	0
nu=387
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7435
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - pralki
op=0	0	0	0	0	0
nu=388
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7441
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - zmywarki
op=0	0	0	0	0	0
nu=389
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7447
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-02	2-15	0211-02		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych - wanny
op=0	0	0	0	0	0
nu=390
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7453
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - miski ustępowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=391
ob=18
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7459
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
na=Czyszczak kanalizacyjny z PP-HT o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=392
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7463
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
na=Rury wywiewne z PP-HT o śr. 160/110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=393
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności
wa=0
kn=0	0	0
id=7468
nu=2.5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=7469
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-02	2-18	0706-02		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 200 mm (rury pod posadzką)
op=0	0	0	0	0	0
nu=394
ob=16
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK B11310
wa=0
kn=0	0	0
id=9604
nu=3
wn=		

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
wa=0
kn=0	0	0
id=9605
nu=3.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=9606
nu=3.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=9607
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 16x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=395
ob=985
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985	1	985		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9614
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 20x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=396
ob=216
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	216		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9621
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 25x2,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=397
ob=148
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	148		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9628
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-01	2-15	0402-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=398
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9635
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-04	2-15	0402-04		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=399
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 1]
nz=0.476	0	0.476
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 291]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 285]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9642
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-05	2-15	0402-05		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=400
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	71		

[RMS 1]
nz=0.572	0	0.572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9649
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-06	2-15	0402-06		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=401
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 1]
nz=0.665	0	0.665
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0264	0	0.0264
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9656
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-07	2-15	0402-07		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=402
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.808	0	0.808
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0323	0	0.0323
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9663
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rury przyłączne do grzejników zaworowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=403
ob=66
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=9668
nu=3.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=9669
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03	0-34	0106-03		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=404
ob=985
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985	1	#p395		

[RMS 1]
nz=0.0466	0	0.0466
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9675
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=405
ob=216
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	#p396		

[RMS 1]
nz=0.0518	0	0.0518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9681
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=406
ob=148
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	#p397		

[RMS 1]
nz=0.0518	0	0.0518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9687
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=407
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p398		

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9695
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=408
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	#p399		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9703
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=409
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	#p400		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9711
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=410
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p401		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9719
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=411
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p402		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Grzejniki stalowe płytowe zaworowe
wa=0
kn=0	0	0
id=25858
nu=3.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=25859
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=412
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25863
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/600, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=413
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25867
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/720, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=414
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25871
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/800, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=415
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25875
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/920, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=416
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25879
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1000, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=417
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25883
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1200, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=418
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25887
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1120, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=419
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25891
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=420
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25895
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=421
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25900
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/520, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=422
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25905
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/600, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=423
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25910
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/720, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=424
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25915
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/920, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=425
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25920
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1000, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=426
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25925
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1120, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=427
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25930
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1200, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=428
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25935
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=429
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25940
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=430
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25945
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 600/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=431
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25950
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1800/700
op=0	0	0	0	0	0
nu=432
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25956
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1500/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=433
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25962
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1500/500
op=0	0	0	0	0	0
nu=434
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25968
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1100/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=435
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Armatura 
wa=0
kn=0	0	0
id=9815
nu=3.1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=9816
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór odcinający prosty DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=436
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9821
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór odcinający prosty DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=437
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9826
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-01	0-31	0214-01		1
na=Ciepłomierz DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=438
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9834
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór równoważący DN15 PN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=439
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9839
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór kątowy podwójny do przyłącza grzejnika DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=440
ob=66
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9844
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Zawór powrotny kątowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=441
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9848
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór powrotny kątowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=442
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9853
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
na=Głowica termostatyczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=443
ob=88
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=9858
nu=3.1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=9859
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-03	0-31	0218-03		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=444
ob=1504
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1504	1	#p395+#p396+#p398+#p397+#p399+#p400+#p401+#p402		

[RMS 1]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9861
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-04	0-31	0218-04		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=445
ob=1504
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1504	1	#p395+#p396+#p398+#p397+#p399+#p400+#p401+#p402		

[RMS 1]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9863
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-05	0-31	0218-05		1
na=Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=446
ob=88
jm=szt. grzejników	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=9865
nu=3.1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=9866
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=447
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1.5		1.5
ws=1.5		1.5

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9868
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=448
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9879
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-01	AT-27	0105-01		1
na=Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=449
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9881
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-04	AT-27	0105-04		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=450
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=KOTŁOWNIA GAZOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=9886
nu=3.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia główne i automatyka
wa=0
kn=0	0	0
id=9887
nu=3.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=9888
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0503-03	4	0503-03		1
na=Kocioł gazowy 60kW master
op=0	0	0	0	0	0
nu=451
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9892
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0503-03	4	0503-03		1
na=Kocioł gazowy 60kW slave
op=0	0	0	0	0	0
nu=452
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9896
pd=						0
na=System kaskadowy dla 2 kotłów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=453
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9900
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-16	AT-28	0110-16		1
na=Czujnik temperatury zezwnętrznej
op=0	0	0	0	0	0
nu=454
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9904
pd=ATHCJP_3kw2013	KNR-W	2-15 0235-01	2-15	0235-01		2
na=Stacja neutralizacji kondensatu z pompą podnoszącą
op=0	0	0	0	0	0
nu=455
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9908
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-02	2-15	0521-02		1
na=Zawór kołnierzowy odcinający DN65
op=0	0	0	0	0	0
nu=456
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9915
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Zawór odcinający DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=457
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	5+1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9920
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Zawór zwrotny DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=458
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9925
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Filtr siatkowy skośny DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=459
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9930
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa obiegu c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=460
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9935
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawór odcinający DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=461
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9940
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawór zwrotny DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=462
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9945
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Filtr siatkowy skośny DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=463
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9950
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa ładująca zasobniki cwu
op=0	0	0	0	0	0
nu=464
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9955
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-09	4	0511-09		1
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze wraz ze złączem samoodcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=465
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=11.8	0	11.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9960
pd=						0
na=Urządzenie do zmiekczania wraz z wodomierzem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=466
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9964
pd=						0
na=Urządzenie do automatycznego uzupełniania wody
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=467
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9968
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0508-01	4	0508-01		1
na=Zasobniki ciepłej wody
op=0	0	0	0	0	0
nu=468
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=16.1	0	16.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9972
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawór bezpieczeństwa DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=469
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9977
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawór kulowy odcinający DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=470
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9982
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawór kulowy odcinający DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=471
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9987
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór kulowy odcinający DN16
op=0	0	0	0	0	0
nu=472
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9992
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór zwrotny DN16
op=0	0	0	0	0	0
nu=473
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9997
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa cyrkulacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=474
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10002
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawór zwrotny DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=475
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10007
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Kurek kulowy do wody w/w z zaworkiem spustowym DN15, PN25, tmax=95'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=476
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10012
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Termostatyczny zawór mieszający
op=0	0	0	0	0	0
nu=477
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10017
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-01	4	0511-01		1
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze
op=0	0	0	0	0	0
nu=478
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10021
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	7-19 0401-01	7-19	0401-01		1
na=Reduktor ciśnienia DN50 R2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=479
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10027
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-01	0-31	0214-01		1
na=Ciepłomierz
op=0	0	0	0	0	0
nu=480
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10035
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Filtr siatkowy DN32
op=0	0	0	0	0	0
nu=481
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10040
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
na=Manometr tarczowy 80 mm, 0-1,0 MPa
op=0	0	0	0	0	0
nu=482
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	2+6+2+1		

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10046
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03	2-15	0530-03		1
na=Termometr bimetaliczny tarczowy 80 mm, 0-130'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=483
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2		

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10051
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
na=Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=484
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2+1+2		

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja powietrzno-spalinowa
wa=0
kn=0	0	0
id=10057
nu=3.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=10058
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2401-08	7-09	2401-08		1
na=Przewód koncentryczny otwierzno-spalinowy o ś. 100/150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=485
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3.2	0	3.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=10064
nu=3.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=10065
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0101-04	2-17	0101-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=486
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4.2		

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10074
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-04	2-17	0122-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 400 mm - udzial kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=487
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 247]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10083
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
na=Kratka wentylacyjna stalowa prostokątna osiatkowana 200x200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=488
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=10089
nu=3.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=10090
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 25 mm (33.7x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=489
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10096
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-04	2-15	0303-04		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 32 mm (42.4x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=490
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=0.899	0	0.899
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 294]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10102
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-05	2-15	0303-05		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 40 mm (48.3x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=491
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0194	0	0.0194
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10108
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-06	2-15	0303-06		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 50 mm (60.3x3.2) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=492
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10114
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-07	2-15	0303-07		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 65 mm (76.1x3.2) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=493
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10120
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0514-02	4	0514-02		1
na=Rozdzielacze  instalacji . z rur o śr. nominalnej do 80 mm z izolacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=494
ob=1.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	2*0,7		

[RMS 1]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie rur stalowych
wa=0
kn=0	0	0
id=10124
nu=3.2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=10125
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=495
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	3.14*0.0337*#p489+3.14*0.0424*#p490+3.14*0.0483*#p491		

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10128
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-05	7-12	0101-05		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=496
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	3.14*0.0603*#p492+3.14*0.0761*#p493		

[RMS 1]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10131
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0
nu=497
ob=11.701
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.701	1	#p495+#p496		

[RMS 1]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10135
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-04	7-12	0201-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=498
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	#p495		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10141
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-05	7-12	0201-05		1
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=499
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	#p496		

[RMS 1]
nz=0.169	0	0.169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10147
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-04	7-12	0209-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=500
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	#p495		

[RMS 1]
nz=0.215	0	0.215
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10153
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-05	7-12	0209-05		1
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=501
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	#p496		

[RMS 1]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.132	0	0.132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=10159
nu=3.2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=10160
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=502
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p489		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10166
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=503
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p490		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10172
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=504
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p491		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10178
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=505
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p492		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10184
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=506
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	#p493		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej - kotłownia gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=10190
nu=3.2.7
wn=		

[POZYCJA]
id=10191
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
na=Centrala sterująca
op=0	0	0	0	0	0
nu=507
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10195
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-02	AL-01	0503-02		1
na=Detektor gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=508
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10198
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-02	AL-01	0503-02		1
na=Moduł alarmowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=509
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10201
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0314-01	5-08	0314-01		1
na=Sygnalizator akustyczno-optyczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=510
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10206
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-02	2-15	0521-02		1
na=Zawór odcinający dopływ gazu DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=511
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 245]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=10213
nu=3.2.8
wn=		

[POZYCJA]
id=10214
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-04	2-15	0307-04		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=512
ob=0.76
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.76	1	(#p489+#p490+#p491+#p492+#p493)/100		

[RMS 1]
nz=13.2	0	13.2
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WENTYLACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=10216
nu=3.3
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=10217
nu=3.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=10218
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WK1 z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=513
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10228
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WK2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=514
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10238
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WŁ1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=515
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10248
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WŁ2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=516
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10258
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WKO1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=517
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10269
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WT1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=518
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10280
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WKO  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=519
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10291
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WT2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=520
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10302
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
na=Wentylator kanałowy okrągły NT1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=521
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=5.45	0	5.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Kanały wentylacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=10309
nu=3.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=10310
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 100 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=522
ob=3.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.89	1	3,89		

[RMS 1]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10319
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 110 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=523
ob=3.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.57	1	3,57		

[RMS 1]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10328
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=524
ob=28.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.9	1	28,9		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10337
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=525
ob=46.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46.11	1	46,11		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10346
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=526
ob=27.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.99	1	27,99		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10355
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 250 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=527
ob=36.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.37	1	36,37		

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=10364
nu=3.3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=10365
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0109-01	9-16	0109-01		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 20 mm - udział kształtek do 55%
op=0	0	0	0	0	0
nu=528
ob=74.9
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.9	1	74,90		

[RMS 1]
nz=0.321	0	0.321
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=10.31	0	10.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10371
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0109-02	9-16	0109-02		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 50 mm - udział kształtek do 55%
op=0	0	0	0	0	0
nu=529
ob=94.91
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.91	1	94,91		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=6.17	0	6.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Galanteria wentylacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=10377
nu=3.3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=10378
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Krakta wyciągowa ciśnieniowa stałoprzepływowa o śr. 125 mm z przepustnicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=530
ob=43
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	10+10+11+12		

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10385
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02	2-17	0140-02		1
na=Króciec osiatkowany o śr. 200 mm z przepustnicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=531
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10392
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-01	2-17	0146-01		1
na=Czerpnia ścienna prostokątna
op=0	0	0	0	0	0
nu=532
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=10397
nu=3.3.5
wn=		

[POZYCJA]
id=10398
pd=						0
na=Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=533
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=10400
nu=3.3.6
wn=		

[POZYCJA]
id=10401
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=534
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10403
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=535
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WODOCIĄGOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=10414
nu=3.4
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=10415
nu=3.4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=10416
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
na=Rura PN16 o śr. 20x2,8 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=536
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10423
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
na=Rura PN16 o śr. 40x5,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=537
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=0.369	0	0.369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10430
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-05	2-15	0111-05		1
na=Rura PN16 o śr. 50x6,9 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=538
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42		

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10437
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-06	2-15	0111-06		1
na=Rura PN16 o śr. 63x8,6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=539
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 1]
nz=0.436	0	0.436
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 267]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10444
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 20x3,4 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=540
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10451
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 32x5,4 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=541
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10458
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 40x6,7 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=542
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.369	0	0.369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10465
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-05	2-15	0111-05		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 50x8,3 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=543
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10472
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 16x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=544
ob=824
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=824	1	824		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10479
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 20x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=545
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10486
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 25x2,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=546
ob=347
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=347	1	347		

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10493
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii umywalkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=547
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10499
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii zlewozmywakowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=548
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10505
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii natryskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=549
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10511
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05	0-31	0107-05		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do płuczki ustępowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=550
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10517
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05	0-31	0107-05		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do pralki
op=0	0	0	0	0	0
nu=551
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10523
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0106-03	0-31	0106-03		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do zaworu czerpalnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=552
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna, roszeniowa
wa=0
kn=0	0	0
id=10529
nu=3.4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=10530
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=553
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p536		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10538
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=554
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p537		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10546
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=555
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	#p538		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10554
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=556
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p539		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10562
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=557
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	#p540		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10570
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=558
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p541		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10578
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=559
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p542		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10586
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=560
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	#p543		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10594
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=561
ob=824
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=824	1	#p544		

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10601
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=562
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	#p545		

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10608
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-02	0-34	0107-02		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=563
ob=347
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=347	1	#p546		

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Armatura
wa=0
kn=0	0	0
id=10615
nu=3.4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=10616
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawór zwrotny DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=564
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36		

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10621
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
na=Kurek kulowy do wody czerpalny ze złączką do węża DN15, PN10, tmax=65'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=565
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10626
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02	2-15	0140-02		1
na=Wodomierz jednostrumieniowy suchobierzny DN15 c.w
op=0	0	0	0	0	0
nu=566
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10633
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02	2-15	0140-02		1
na=Wodomierz jednostrumieniowy suchobierzny DN15 z.w
op=0	0	0	0	0	0
nu=567
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10640
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawór podpionowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=568
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=10645
nu=3.4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=10646
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0144-14	2-15	0144-14		1
na=Zestaw hydroforowy wielopompowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=569
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=41.2	0	41.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10652
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0147-02	4-02	0147-02		1
na=Uruchomienie zestawu hydroforowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=570
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10654
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa - odwodnienie hydroforni
op=0	0	0	0	0	0
nu=571
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10659
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa - studnia schadzająca
op=0	0	0	0	0	0
nu=572
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=10664
nu=3.4.5
wn=		

[POZYCJA]
id=10665
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-03	0-31	0116-03		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=573
ob=1591
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1591	1	#p536+#p537+#p538+#p539+#p540+#p541+#p542+#p543+#p544+#p545+#p546		

[RMS 1]
nz=0.0442	0	0.0442
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10667
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-04	0-31	0116-04		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=574
ob=1591
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1591	1	#p536+#p537+#p538+#p539+#p540+#p541+#p542+#p543+#p544+#p545+#p546		

[RMS 1]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=10669
nu=3.4.6
wn=		

[POZYCJA]
id=10670
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-01	AT-27	0105-01		1
na=Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=575
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10672
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-04	AT-27	0105-04		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=576
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
wa=0
kn=0	0	0
id=10677
nu=3.5
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=10678
nu=3.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=10679
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-01	2-01	0310-01		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0.8 m pod rurociągi z wydobyciem urobku łopatą lub mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=577
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	20*0.5*0.5		

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10681
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=578
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	20*0.5*0.2		

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10686
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Obsypka z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=579
ob=2.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	20*0.5*0.22	obsypka PVC-U110	
wo=-0.19	1	-20*3.14*0.055*0.055	PVC-U110	

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Rury, wpusty
wa=0
kn=0	0	0
id=10691
nu=3.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=10692
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=580
ob=108
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108		

[RMS 1]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10699
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-02	2-15	0207-02		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 75 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=581
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75		

[RMS 1]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10706
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=582
ob=335
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=335	1	95+16*15		

[RMS 1]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10713
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - umywalki
op=0	0	0	0	0	0
nu=583
ob=18
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10719
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - zlewozmywaki
op=0	0	0	0	0	0
nu=584
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10725
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - pralki
op=0	0	0	0	0	0
nu=585
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10731
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - zmywarki
op=0	0	0	0	0	0
nu=586
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10737
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-02	2-15	0211-02		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych - wanny
op=0	0	0	0	0	0
nu=587
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10743
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - miski ustępowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=588
ob=18
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10749
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
na=Czyszczak kanalizacyjny z PP-HT o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=589
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10753
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
na=Rury wywiewne z PP-HT o śr. 160/110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=590
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności
wa=0
kn=0	0	0
id=10758
nu=3.5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=10759
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-02	2-18	0706-02		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 200 mm (rury pod posadzką)
op=0	0	0	0	0	0
nu=591
ob=16
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK B21310
wa=0
kn=0	0	0
id=11917
nu=4
wn=		

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
wa=0
kn=0	0	0
id=11918
nu=4.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=11919
nu=4.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=11920
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 16x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=592
ob=985
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985	1	985		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11927
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 20x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=593
ob=216
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	216		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11934
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 25x2,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=594
ob=148
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	148		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11941
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-01	2-15	0402-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=595
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11948
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-04	2-15	0402-04		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=596
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 1]
nz=0.476	0	0.476
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 291]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 285]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11955
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-05	2-15	0402-05		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=597
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	71		

[RMS 1]
nz=0.572	0	0.572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11962
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-06	2-15	0402-06		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=598
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 1]
nz=0.665	0	0.665
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0264	0	0.0264
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11969
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-07	2-15	0402-07		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=599
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.808	0	0.808
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0323	0	0.0323
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11976
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rury przyłączne do grzejników zaworowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=600
ob=66
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=11981
nu=4.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=11982
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03	0-34	0106-03		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=601
ob=985
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985	1	#p592		

[RMS 1]
nz=0.0466	0	0.0466
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11988
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=602
ob=216
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	#p593		

[RMS 1]
nz=0.0518	0	0.0518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11994
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=603
ob=148
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	#p594		

[RMS 1]
nz=0.0518	0	0.0518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12000
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=604
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p595		

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12008
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=605
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	#p596		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12016
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=606
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	#p597		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12024
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=607
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p598		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12032
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=608
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p599		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Grzejniki stalowe płytowe zaworowe
wa=0
kn=0	0	0
id=25974
nu=4.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=25975
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=609
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25979
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/600, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=610
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25983
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/720, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=611
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25987
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/800, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=612
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25991
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/920, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=613
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25995
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1000, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=614
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25999
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1200, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=615
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26003
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1120, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=616
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26007
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=617
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26011
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=618
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26016
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/520, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=619
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26021
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/600, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=620
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26026
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/720, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=621
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26031
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/920, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=622
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26036
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1000, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=623
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26041
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1120, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=624
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26046
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1200, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=625
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26051
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=626
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26056
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=627
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26061
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 600/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=628
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26066
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1800/700
op=0	0	0	0	0	0
nu=629
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26072
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1500/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=630
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26078
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1500/500
op=0	0	0	0	0	0
nu=631
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26084
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1100/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=632
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Armatura 
wa=0
kn=0	0	0
id=12128
nu=4.1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=12129
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór odcinający prosty DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=633
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12134
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór odcinający prosty DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=634
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12139
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-01	0-31	0214-01		1
na=Ciepłomierz DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=635
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12147
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór równoważący DN15 PN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=636
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12152
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór kątowy podwójny do przyłącza grzejnika DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=637
ob=66
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12157
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Zawór powrotny kątowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=638
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12161
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór powrotny kątowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=639
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12166
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
na=Głowica termostatyczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=640
ob=88
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=12171
nu=4.1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=12172
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-03	0-31	0218-03		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=641
ob=1504
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1504	1	#p592+#p593+#p595+#p594+#p596+#p597+#p598+#p599		

[RMS 1]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12174
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-04	0-31	0218-04		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=642
ob=1504
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1504	1	#p592+#p593+#p595+#p594+#p596+#p597+#p598+#p599		

[RMS 1]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12176
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-05	0-31	0218-05		1
na=Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=643
ob=88
jm=szt. grzejników	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=12178
nu=4.1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=12179
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=644
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1.5		1.5
ws=1.5		1.5

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12181
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=645
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12192
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-01	AT-27	0105-01		1
na=Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=646
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12194
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-04	AT-27	0105-04		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=647
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=KOTŁOWNIA GAZOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=12199
nu=4.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia główne i automatyka
wa=0
kn=0	0	0
id=12200
nu=4.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=12201
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0503-03	4	0503-03		1
na=Kocioł gazowy 60kW master
op=0	0	0	0	0	0
nu=648
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12205
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0503-03	4	0503-03		1
na=Kocioł gazowy 60kW slave
op=0	0	0	0	0	0
nu=649
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12209
pd=						0
na=System kaskadowy dla 2 kotłów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=650
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12213
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-16	AT-28	0110-16		1
na=Czujnik temperatury zezwnętrznej
op=0	0	0	0	0	0
nu=651
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12217
pd=ATHCJP_3kw2013	KNR-W	2-15 0235-01	2-15	0235-01		2
na=Stacja neutralizacji kondensatu z pompą podnoszącą
op=0	0	0	0	0	0
nu=652
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12221
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-02	2-15	0521-02		1
na=Zawór kołnierzowy odcinający DN65
op=0	0	0	0	0	0
nu=653
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12228
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Zawór odcinający DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=654
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	5+1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12233
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Zawór zwrotny DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=655
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12238
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Filtr siatkowy skośny DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=656
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12243
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa obiegu c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=657
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12248
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawór odcinający DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=658
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12253
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawór zwrotny DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=659
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12258
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Filtr siatkowy skośny DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=660
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12263
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa ładująca zasobniki cwu
op=0	0	0	0	0	0
nu=661
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12268
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-09	4	0511-09		1
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze wraz ze złączem samoodcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=662
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=11.8	0	11.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12273
pd=						0
na=Urządzenie do zmiekczania wraz z wodomierzem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=663
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12277
pd=						0
na=Urządzenie do automatycznego uzupełniania wody
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=664
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12281
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0508-01	4	0508-01		1
na=Zasobniki ciepłej wody
op=0	0	0	0	0	0
nu=665
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=16.1	0	16.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12285
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawór bezpieczeństwa DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=666
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12290
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawór kulowy odcinający DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=667
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12295
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawór kulowy odcinający DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=668
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12300
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór kulowy odcinający DN16
op=0	0	0	0	0	0
nu=669
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12305
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór zwrotny DN16
op=0	0	0	0	0	0
nu=670
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12310
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa cyrkulacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=671
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12315
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawór zwrotny DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=672
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12320
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Kurek kulowy do wody w/w z zaworkiem spustowym DN15, PN25, tmax=95'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=673
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12325
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Termostatyczny zawór mieszający
op=0	0	0	0	0	0
nu=674
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12330
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-01	4	0511-01		1
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze
op=0	0	0	0	0	0
nu=675
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12334
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	7-19 0401-01	7-19	0401-01		1
na=Reduktor ciśnienia DN50 R2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=676
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12340
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-01	0-31	0214-01		1
na=Ciepłomierz
op=0	0	0	0	0	0
nu=677
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12348
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Filtr siatkowy DN32
op=0	0	0	0	0	0
nu=678
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12353
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
na=Manometr tarczowy 80 mm, 0-1,0 MPa
op=0	0	0	0	0	0
nu=679
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	2+6+2+1		

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12359
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03	2-15	0530-03		1
na=Termometr bimetaliczny tarczowy 80 mm, 0-130'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=680
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2		

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12364
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
na=Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=681
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2+1+2		

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja powietrzno-spalinowa
wa=0
kn=0	0	0
id=12370
nu=4.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=12371
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2401-08	7-09	2401-08		1
na=Przewód koncentryczny otwierzno-spalinowy o ś. 100/150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=682
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3.2	0	3.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=12377
nu=4.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=12378
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0101-04	2-17	0101-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=683
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4.2		

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12387
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-04	2-17	0122-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 400 mm - udzial kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=684
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 247]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12396
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
na=Kratka wentylacyjna stalowa prostokątna osiatkowana 200x200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=685
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=12402
nu=4.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=12403
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 25 mm (33.7x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=686
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12409
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-04	2-15	0303-04		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 32 mm (42.4x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=687
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=0.899	0	0.899
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 294]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12415
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-05	2-15	0303-05		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 40 mm (48.3x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=688
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0194	0	0.0194
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12421
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-06	2-15	0303-06		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 50 mm (60.3x3.2) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=689
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12427
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-07	2-15	0303-07		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 65 mm (76.1x3.2) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=690
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12433
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0514-02	4	0514-02		1
na=Rozdzielacze  instalacji . z rur o śr. nominalnej do 80 mm z izolacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=691
ob=1.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	2*0,7		

[RMS 1]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie rur stalowych
wa=0
kn=0	0	0
id=12437
nu=4.2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=12438
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=692
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	3.14*0.0337*#p686+3.14*0.0424*#p687+3.14*0.0483*#p688		

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12441
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-05	7-12	0101-05		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=693
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	3.14*0.0603*#p689+3.14*0.0761*#p690		

[RMS 1]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12444
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0
nu=694
ob=11.701
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.701	1	#p692+#p693		

[RMS 1]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12448
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-04	7-12	0201-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=695
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	#p692		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12454
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-05	7-12	0201-05		1
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=696
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	#p693		

[RMS 1]
nz=0.169	0	0.169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12460
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-04	7-12	0209-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=697
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	#p692		

[RMS 1]
nz=0.215	0	0.215
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12466
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-05	7-12	0209-05		1
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=698
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	#p693		

[RMS 1]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.132	0	0.132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=12472
nu=4.2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=12473
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=699
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p686		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12479
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=700
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p687		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12485
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=701
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p688		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12491
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=702
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p689		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12497
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=703
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	#p690		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej - kotłownia gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=12503
nu=4.2.7
wn=		

[POZYCJA]
id=12504
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
na=Centrala sterująca
op=0	0	0	0	0	0
nu=704
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12508
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-02	AL-01	0503-02		1
na=Detektor gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=705
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12511
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-02	AL-01	0503-02		1
na=Moduł alarmowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=706
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12514
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0314-01	5-08	0314-01		1
na=Sygnalizator akustyczno-optyczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=707
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12519
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-02	2-15	0521-02		1
na=Zawór odcinający dopływ gazu DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=708
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 245]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=12526
nu=4.2.8
wn=		

[POZYCJA]
id=12527
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-04	2-15	0307-04		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=709
ob=0.76
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.76	1	(#p686+#p687+#p688+#p689+#p690)/100		

[RMS 1]
nz=13.2	0	13.2
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WENTYLACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=12529
nu=4.3
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=12530
nu=4.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=12531
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WK1 z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=710
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12541
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WK2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=711
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12551
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WŁ1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=712
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12561
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WŁ2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=713
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12571
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WKO1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=714
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12582
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WT1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=715
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12593
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WKO  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=716
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12604
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WT2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=717
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12615
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
na=Wentylator kanałowy okrągły NT1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=718
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=5.45	0	5.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Kanały wentylacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=12622
nu=4.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=12623
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 100 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=719
ob=3.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.89	1	3,89		

[RMS 1]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12632
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 110 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=720
ob=3.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.57	1	3,57		

[RMS 1]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12641
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=721
ob=28.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.9	1	28,9		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12650
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=722
ob=46.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46.11	1	46,11		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12659
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=723
ob=27.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.99	1	27,99		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12668
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 250 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=724
ob=36.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.37	1	36,37		

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=12677
nu=4.3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=12678
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0109-01	9-16	0109-01		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 20 mm - udział kształtek do 55%
op=0	0	0	0	0	0
nu=725
ob=74.9
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.9	1	74,90		

[RMS 1]
nz=0.321	0	0.321
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=10.31	0	10.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12684
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0109-02	9-16	0109-02		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 50 mm - udział kształtek do 55%
op=0	0	0	0	0	0
nu=726
ob=94.91
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.91	1	94,91		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=6.17	0	6.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Galanteria wentylacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=12690
nu=4.3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=12691
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Krakta wyciągowa ciśnieniowa stałoprzepływowa o śr. 125 mm z przepustnicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=727
ob=43
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	10+10+11+12		

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12698
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02	2-17	0140-02		1
na=Króciec osiatkowany o śr. 200 mm z przepustnicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=728
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12705
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-01	2-17	0146-01		1
na=Czerpnia ścienna prostokątna
op=0	0	0	0	0	0
nu=729
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=12710
nu=4.3.5
wn=		

[POZYCJA]
id=12711
pd=						0
na=Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=730
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=12713
nu=4.3.6
wn=		

[POZYCJA]
id=12714
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=731
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12716
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=732
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WODOCIĄGOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=12727
nu=4.4
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=12728
nu=4.4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=12729
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
na=Rura PN16 o śr. 20x2,8 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=733
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12736
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
na=Rura PN16 o śr. 40x5,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=734
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=0.369	0	0.369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12743
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-05	2-15	0111-05		1
na=Rura PN16 o śr. 50x6,9 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=735
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42		

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12750
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-06	2-15	0111-06		1
na=Rura PN16 o śr. 63x8,6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=736
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 1]
nz=0.436	0	0.436
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 267]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12757
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 20x3,4 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=737
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12764
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 32x5,4 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=738
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12771
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 40x6,7 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=739
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.369	0	0.369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12778
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-05	2-15	0111-05		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 50x8,3 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=740
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12785
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 16x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=741
ob=824
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=824	1	824		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12792
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 20x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=742
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12799
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 25x2,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=743
ob=347
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=347	1	347		

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12806
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii umywalkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=744
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12812
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii zlewozmywakowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=745
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12818
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii natryskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=746
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12824
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05	0-31	0107-05		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do płuczki ustępowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=747
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12830
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05	0-31	0107-05		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do pralki
op=0	0	0	0	0	0
nu=748
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12836
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0106-03	0-31	0106-03		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do zaworu czerpalnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=749
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna, roszeniowa
wa=0
kn=0	0	0
id=12842
nu=4.4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=12843
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=750
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p733		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12851
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=751
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p734		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12859
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=752
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	#p735		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12867
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=753
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p736		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12875
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=754
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	#p737		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12883
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=755
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p738		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12891
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=756
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p739		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12899
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=757
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	#p740		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12907
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=758
ob=824
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=824	1	#p741		

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12914
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=759
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	#p742		

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12921
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-02	0-34	0107-02		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=760
ob=347
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=347	1	#p743		

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Armatura
wa=0
kn=0	0	0
id=12928
nu=4.4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=12929
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawór zwrotny DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=761
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36		

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12934
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
na=Kurek kulowy do wody czerpalny ze złączką do węża DN15, PN10, tmax=65'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=762
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12939
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02	2-15	0140-02		1
na=Wodomierz jednostrumieniowy suchobierzny DN15 c.w
op=0	0	0	0	0	0
nu=763
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12946
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02	2-15	0140-02		1
na=Wodomierz jednostrumieniowy suchobierzny DN15 z.w
op=0	0	0	0	0	0
nu=764
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12953
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawór podpionowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=765
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=12958
nu=4.4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=12959
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0144-14	2-15	0144-14		1
na=Zestaw hydroforowy wielopompowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=766
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=41.2	0	41.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12965
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0147-02	4-02	0147-02		1
na=Uruchomienie zestawu hydroforowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=767
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12967
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa - odwodnienie hydroforni
op=0	0	0	0	0	0
nu=768
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12972
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa - studnia schadzająca
op=0	0	0	0	0	0
nu=769
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=12977
nu=4.4.5
wn=		

[POZYCJA]
id=12978
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-03	0-31	0116-03		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=770
ob=1591
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1591	1	#p733+#p734+#p735+#p736+#p737+#p738+#p739+#p740+#p741+#p742+#p743		

[RMS 1]
nz=0.0442	0	0.0442
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12980
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-04	0-31	0116-04		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=771
ob=1591
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1591	1	#p733+#p734+#p735+#p736+#p737+#p738+#p739+#p740+#p741+#p742+#p743		

[RMS 1]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=12982
nu=4.4.6
wn=		

[POZYCJA]
id=12983
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-01	AT-27	0105-01		1
na=Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=772
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12985
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-04	AT-27	0105-04		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=773
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
wa=0
kn=0	0	0
id=12990
nu=4.5
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=12991
nu=4.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=12992
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-01	2-01	0310-01		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0.8 m pod rurociągi z wydobyciem urobku łopatą lub mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=774
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	20*0.5*0.5		

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12994
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=775
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	20*0.5*0.2		

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12999
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Obsypka z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=776
ob=2.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	20*0.5*0.22	obsypka PVC-U110	
wo=-0.19	1	-20*3.14*0.055*0.055	PVC-U110	

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Rury, wpusty
wa=0
kn=0	0	0
id=13004
nu=4.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=13005
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=777
ob=108
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108		

[RMS 1]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13012
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-02	2-15	0207-02		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 75 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=778
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75		

[RMS 1]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13019
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=779
ob=335
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=335	1	95+16*15		

[RMS 1]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13026
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - umywalki
op=0	0	0	0	0	0
nu=780
ob=18
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13032
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - zlewozmywaki
op=0	0	0	0	0	0
nu=781
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13038
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - pralki
op=0	0	0	0	0	0
nu=782
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13044
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - zmywarki
op=0	0	0	0	0	0
nu=783
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13050
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-02	2-15	0211-02		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych - wanny
op=0	0	0	0	0	0
nu=784
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13056
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - miski ustępowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=785
ob=18
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13062
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
na=Czyszczak kanalizacyjny z PP-HT o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=786
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=13066
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
na=Rury wywiewne z PP-HT o śr. 160/110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=787
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności
wa=0
kn=0	0	0
id=13071
nu=4.5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=13072
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-02	2-18	0706-02		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 200 mm (rury pod posadzką)
op=0	0	0	0	0	0
nu=788
ob=16
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK C1310
wa=0
kn=0	0	0
id=14230
nu=5
wn=		

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
wa=0
kn=0	0	0
id=14231
nu=5.1
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=14232
nu=5.1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=14233
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 16x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=789
ob=985
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985	1	985		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14240
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 20x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=790
ob=216
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	216		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14247
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0404-01	2-15	0404-01		1
na=Rura PE-Xc w  zwoju z osłoną antydyfuz. 25x2,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=791
ob=148
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	148		

[RMS 1]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 201]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14254
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-01	2-15	0402-01		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=792
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.397	0	0.397
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 225]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 305]
nz=0.58	0	0.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 271]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14261
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-04	2-15	0402-04		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=793
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17		

[RMS 1]
nz=0.476	0	0.476
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 291]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 285]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14268
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-05	2-15	0402-05		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=794
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	71		

[RMS 1]
nz=0.572	0	0.572
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 210]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 218]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14275
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-06	2-15	0402-06		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=795
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40		

[RMS 1]
nz=0.665	0	0.665
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 199]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 251]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0264	0	0.0264
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14282
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0402-07	2-15	0402-07		1
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 80 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0
nu=796
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.808	0	0.808
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 302]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 333]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0323	0	0.0323
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14289
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
na=Rury przyłączne do grzejników zaworowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=797
ob=66
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 1]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 186]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=14294
nu=5.1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=14295
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-03	0-34	0106-03		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=798
ob=985
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=985	1	#p789		

[RMS 1]
nz=0.0466	0	0.0466
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14301
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=799
ob=216
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=216	1	#p790		

[RMS 1]
nz=0.0518	0	0.0518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14307
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0106-04	0-34	0106-04		1
na=Izolacja rurociągów PE-Xc o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=800
ob=148
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	#p791		

[RMS 1]
nz=0.0518	0	0.0518
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14313
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=801
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p792		

[RMS 1]
nz=0.1898	0	0.1898
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 212]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0159	0	0.0159
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00205	0	0.00205
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14321
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=802
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	#p793		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 224]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14329
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=803
ob=71
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=71	1	#p794		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14337
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=804
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	#p795		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14345
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=805
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	#p796		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 295]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Grzejniki stalowe płytowe zaworowe
wa=0
kn=0	0	0
id=26090
nu=5.1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=26091
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=806
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26095
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/600, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=807
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26099
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/720, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=808
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26103
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/800, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=809
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26107
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/920, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=810
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26111
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1000, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=811
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26115
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1200, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=812
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26119
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1120, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=813
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26123
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-07	2-15	0418-07		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 22KV 600/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=814
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26127
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=815
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26132
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/520, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=816
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26137
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/600, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=817
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26142
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/720, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=818
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26147
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/920, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=819
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26152
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1000, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=820
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26157
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1120, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=821
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26162
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1200, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=822
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26167
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=823
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26172
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 900/1400, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=824
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26177
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0418-11	2-15	0418-11		1
na=Grzejnik stalowy płytowy 33KV 600/1320, z wbudowanym zaworem termostatycznym i kompletem zawieszeń
op=0	0	0	0	0	0
nu=825
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.57	0	2.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26182
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1800/700
op=0	0	0	0	0	0
nu=826
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26188
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1500/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=827
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26194
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1500/500
op=0	0	0	0	0	0
nu=828
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26200
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
na=Grzejnik łazienkowy C_STD_1100/600
op=0	0	0	0	0	0
nu=829
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7		

[RMS 1]
nz=0.93	0	0.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 211]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Armatura 
wa=0
kn=0	0	0
id=14441
nu=5.1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=14442
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór odcinający prosty DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=830
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14447
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór odcinający prosty DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=831
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14452
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-01	0-31	0214-01		1
na=Ciepłomierz DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=832
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14460
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór równoważący DN15 PN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=833
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14465
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór kątowy podwójny do przyłącza grzejnika DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=834
ob=66
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=66	1	66		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14470
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0215-04	0-35	0215-04		1
na=Zawór powrotny kątowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=835
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14474
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór powrotny kątowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=836
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14479
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
na=Głowica termostatyczna
op=0	0	0	0	0	0
nu=837
ob=88
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 1]
nz=0.267	0	0.267
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=14484
nu=5.1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=14485
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-03	0-31	0218-03		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=838
ob=1504
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1504	1	#p789+#p790+#p792+#p791+#p793+#p794+#p795+#p796		

[RMS 1]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14487
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-04	0-31	0218-04		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=839
ob=1504
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1504	1	#p789+#p790+#p792+#p791+#p793+#p794+#p795+#p796		

[RMS 1]
nz=0.051	0	0.051
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14489
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-05	0-31	0218-05		1
na=Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=840
ob=88
jm=szt. grzejników	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=88	1	88		

[RMS 1]
nz=0.357	0	0.357
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=14491
nu=5.1.6
wn=		

[POZYCJA]
id=14492
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=841
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1.5		1.5
ws=1.5		1.5

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14494
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=842
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14505
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-01	AT-27	0105-01		1
na=Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=843
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14507
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-04	AT-27	0105-04		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=844
ob=61
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61	1	61		

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=KOTŁOWNIA GAZOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=14512
nu=5.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia główne i automatyka
wa=0
kn=0	0	0
id=14513
nu=5.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=14514
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0503-03	4	0503-03		1
na=Kocioł gazowy 60kW master
op=0	0	0	0	0	0
nu=845
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14518
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0503-03	4	0503-03		1
na=Kocioł gazowy 60kW slave
op=0	0	0	0	0	0
nu=846
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14522
pd=						0
na=System kaskadowy dla 2 kotłów
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=847
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14526
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-16	AT-28	0110-16		1
na=Czujnik temperatury zezwnętrznej
op=0	0	0	0	0	0
nu=848
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14530
pd=ATHCJP_3kw2013	KNR-W	2-15 0235-01	2-15	0235-01		2
na=Stacja neutralizacji kondensatu z pompą podnoszącą
op=0	0	0	0	0	0
nu=849
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=56	0	56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14534
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-02	2-15	0521-02		1
na=Zawór kołnierzowy odcinający DN65
op=0	0	0	0	0	0
nu=850
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 215]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 303]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14541
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Zawór odcinający DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=851
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	5+1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14546
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Zawór zwrotny DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=852
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 250]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14551
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-05	2-15	0411-05		1
na=Filtr siatkowy skośny DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=853
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.678	0	0.678
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14556
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa obiegu c.o.
op=0	0	0	0	0	0
nu=854
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14561
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawór odcinający DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=855
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14566
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Zawór zwrotny DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=856
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14571
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Filtr siatkowy skośny DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=857
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14576
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa ładująca zasobniki cwu
op=0	0	0	0	0	0
nu=858
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14581
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-09	4	0511-09		1
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze wraz ze złączem samoodcinającym
op=0	0	0	0	0	0
nu=859
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=11.8	0	11.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 228]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14586
pd=						0
na=Urządzenie do zmiekczania wraz z wodomierzem
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=860
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14590
pd=						0
na=Urządzenie do automatycznego uzupełniania wody
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=861
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=43	0	43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14594
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0508-01	4	0508-01		1
na=Zasobniki ciepłej wody
op=0	0	0	0	0	0
nu=862
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=16.1	0	16.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14598
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawór bezpieczeństwa DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=863
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 230]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14603
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawór kulowy odcinający DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=864
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14608
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-02	2-15	0411-02		1
na=Zawór kulowy odcinający DN20
op=0	0	0	0	0	0
nu=865
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=0.353	0	0.353
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14613
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór kulowy odcinający DN16
op=0	0	0	0	0	0
nu=866
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14618
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Zawór zwrotny DN16
op=0	0	0	0	0	0
nu=867
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14623
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa cyrkulacyjna
op=0	0	0	0	0	0
nu=868
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14628
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
na=Zawór zwrotny DN25
op=0	0	0	0	0	0
nu=869
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.411	0	0.411
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14633
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-01	2-15	0411-01		1
na=Kurek kulowy do wody w/w z zaworkiem spustowym DN15, PN25, tmax=95'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=870
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 222]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14638
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Termostatyczny zawór mieszający
op=0	0	0	0	0	0
nu=871
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14643
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0511-01	4	0511-01		1
na=Przeponowe naczynie wzbiorcze
op=0	0	0	0	0	0
nu=872
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.28	0	1.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14647
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	7-19 0401-01	7-19	0401-01		1
na=Reduktor ciśnienia DN50 R2"
op=0	0	0	0	0	0
nu=873
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 350]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 287]
nz=2.86	0	2.86
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14653
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0214-01	0-31	0214-01		1
na=Ciepłomierz
op=0	0	0	0	0	0
nu=874
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 209]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 281]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14661
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-04	2-15	0411-04		1
na=Filtr siatkowy DN32
op=0	0	0	0	0	0
nu=875
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.554	0	0.554
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14666
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
na=Manometr tarczowy 80 mm, 0-1,0 MPa
op=0	0	0	0	0	0
nu=876
ob=11
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	2+6+2+1		

[RMS 1]
nz=1.38	0	1.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 142]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14672
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03	2-15	0530-03		1
na=Termometr bimetaliczny tarczowy 80 mm, 0-130'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=877
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2+2		

[RMS 1]
nz=2.45	0	2.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14677
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
na=Automatyczny zawór odpowietrzający z zaworem stopowym DN15, PN10, tmax=110'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=878
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2+1+2		

[RMS 1]
nz=0.342	0	0.342
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 233]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja powietrzno-spalinowa
wa=0
kn=0	0	0
id=14683
nu=5.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=14684
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	7-09 2401-08	7-09	2401-08		1
na=Przewód koncentryczny otwierzno-spalinowy o ś. 100/150 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=879
ob=2
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3.2	0	3.2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wentylacji
wa=0
kn=0	0	0
id=14690
nu=5.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=14691
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0101-04	2-17	0101-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=880
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	4.2		

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 217]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 263]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 312]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14700
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0122-04	2-17	0122-04		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 400 mm - udzial kształtek do 35 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=881
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,5		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 232]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 247]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 314]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 317]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14709
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
na=Kratka wentylacyjna stalowa prostokątna osiatkowana 200x200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=882
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.39	0	1.39
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 330]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=14715
nu=5.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=14716
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-03	2-15	0303-03		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 25 mm (33.7x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=883
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20		

[RMS 1]
nz=0.841	0	0.841
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 202]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 273]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0133	0	0.0133
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14722
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-04	2-15	0303-04		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 32 mm (42.4x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=884
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=0.899	0	0.899
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 294]
nz=0.66	0	0.66
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14728
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-05	2-15	0303-05		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 40 mm (48.3x2.6) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=885
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 277]
nz=0.65	0	0.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0194	0	0.0194
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14734
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-06	2-15	0303-06		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 50 mm (60.3x3.2) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=886
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 276]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14740
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0303-07	2-15	0303-07		1
na=Rury stalowe bez szwu przewodowe czarne o śr. nominalnej 65 mm (76.1x3.2) z kształtkami o połączeniach spawanych oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=887
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9		

[RMS 1]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 176]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 292]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14746
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0514-02	4	0514-02		1
na=Rozdzielacze  instalacji . z rur o śr. nominalnej do 80 mm z izolacją
op=0	0	0	0	0	0
nu=888
ob=1.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.4	1	2*0,7		

[RMS 1]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Czyszczenie, odtłuszczanie, malowanie rur stalowych
wa=0
kn=0	0	0
id=14750
nu=5.2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=14751
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-04	7-12	0101-04		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=889
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	3.14*0.0337*#p883+3.14*0.0424*#p884+3.14*0.0483*#p885		

[RMS 1]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14754
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0101-05	7-12	0101-05		1
na=Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
op=0	0	0	0	0	0
nu=890
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	3.14*0.0603*#p886+3.14*0.0761*#p887		

[RMS 1]
nz=0.587	0	0.587
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14757
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0105-04	7-12	0105-04		1
na=Odtłuszczanie rurociągów
op=0	0	0	0	0	0
nu=891
ob=11.701
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11.701	1	#p889+#p890		

[RMS 1]
nz=0.0399	0	0.0399
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 315]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14761
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-04	7-12	0201-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=892
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	#p889		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=0.113	0	0.113
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14767
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0201-05	7-12	0201-05		1
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=893
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	#p890		

[RMS 1]
nz=0.169	0	0.169
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 266]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 348]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14773
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-04	7-12	0209-04		1
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=894
ob=6.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.71	1	#p889		

[RMS 1]
nz=0.215	0	0.215
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.141	0	0.141
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.011	0	0.011
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14779
pd=WACETOB wyd.II 2001	KNR-W	7-12 0209-05	7-12	0209-05		1
na=Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-żywicznymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=895
ob=4.991
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.991	1	#p890		

[RMS 1]
nz=0.131	0	0.131
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 256]
nz=0.132	0	0.132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 345]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna
wa=0
kn=0	0	0
id=14785
nu=5.2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=14786
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=896
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	#p883		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 174]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14792
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=897
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p884		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 170]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14798
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=898
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p885		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14804
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=899
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p886		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14810
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągów stalowych śr. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=900
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	#p887		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 313]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej - kotłownia gazowa
wa=0
kn=0	0	0
id=14816
nu=5.2.7
wn=		

[POZYCJA]
id=14817
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0406-01	5-08	0406-01		1
na=Centrala sterująca
op=0	0	0	0	0	0
nu=901
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 336]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14821
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-02	AL-01	0503-02		1
na=Detektor gazu
op=0	0	0	0	0	0
nu=902
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14824
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-02	AL-01	0503-02		1
na=Moduł alarmowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=903
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.25	0	3.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14827
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0314-01	5-08	0314-01		1
na=Sygnalizator akustyczno-optyczny
op=0	0	0	0	0	0
nu=904
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=0.207	0	0.207
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 240]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 341]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14832
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0521-02	2-15	0521-02		1
na=Zawór odcinający dopływ gazu DN50
op=0	0	0	0	0	0
nu=905
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=3.13	0	3.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 245]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 297]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=14839
nu=5.2.8
wn=		

[POZYCJA]
id=14840
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0307-04	2-15	0307-04		1
na=Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=906
ob=0.76
jm=100 m	133
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.76	1	(#p883+#p884+#p885+#p886+#p887)/100		

[RMS 1]
nz=13.2	0	13.2
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WENTYLACJI
wa=0
kn=0	0	0
id=14842
nu=5.3
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=14843
nu=5.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=14844
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WK1 z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=907
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14854
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WK2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=908
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14864
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WŁ1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=909
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14874
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WŁ2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=910
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14884
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WKO1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=911
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14895
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WT1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=912
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14906
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WKO  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=913
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14917
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0208-01	2-17	0208-01		1
na=Wentylator dachowy WT2  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=914
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2.5		2.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.96	0	4.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 159]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14928
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
na=Wentylator kanałowy okrągły NT1  z akcesoriami
op=0	0	0	0	0	0
nu=915
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=5.45	0	5.45
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 337]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 319]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Kanały wentylacyjne
wa=0
kn=0	0	0
id=14935
nu=5.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=14936
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 100 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=916
ob=3.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.89	1	3,89		

[RMS 1]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14945
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-01	2-17	0123-01		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 110 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=917
ob=3.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.57	1	3,57		

[RMS 1]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 183]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 246]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 191]
nz=6.41	0	6.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14954
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 125 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=918
ob=28.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.9	1	28,9		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14963
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 160 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=919
ob=46.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46.11	1	46,11		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14972
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-02	2-17	0123-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 200 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=920
ob=27.99
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.99	1	27,99		

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=2.51	0	2.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.46	0	0.46
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14981
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0123-03	2-17	0123-03		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. 250 mm - udzial kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0
nu=921
ob=36.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36.37	1	36,37		

[RMS 1]
nz=1.49	0	1.49
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 229]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 190]
nz=1.36	0	1.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=14990
nu=5.3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=14991
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0109-01	9-16	0109-01		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 20 mm - udział kształtek do 55%
op=0	0	0	0	0	0
nu=922
ob=74.9
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.9	1	74,90		

[RMS 1]
nz=0.321	0	0.321
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=10.31	0	10.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=14997
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0109-02	9-16	0109-02		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 50 mm - udział kształtek do 55%
op=0	0	0	0	0	0
nu=923
ob=94.91
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=94.91	1	94,91		

[RMS 1]
nz=0.296	0	0.296
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=6.17	0	6.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Galanteria wentylacyjna
wa=0
kn=0	0	0
id=15003
nu=5.3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=15004
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
na=Krakta wyciągowa ciśnieniowa stałoprzepływowa o śr. 125 mm z przepustnicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=924
ob=43
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	10+10+11+12		

[RMS 1]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 275]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15011
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-02	2-17	0140-02		1
na=Króciec osiatkowany o śr. 200 mm z przepustnicą
op=0	0	0	0	0	0
nu=925
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 324]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15018
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-01	2-17	0146-01		1
na=Czerpnia ścienna prostokątna
op=0	0	0	0	0	0
nu=926
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.53	0	2.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 177]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=15023
nu=5.3.5
wn=		

[POZYCJA]
id=15024
pd=						0
na=Regulacja i uruchomienie systemu wentylacyjnego
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=927
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=15026
nu=5.3.6
wn=		

[POZYCJA]
id=15027
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0208-04	4-01	0208-04		1
na=Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=928
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15029
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0206-02	4-01	0206-02		1
na=Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=929
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 311]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 344]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 328]
nz=0.016	0	0.016
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 327]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 332]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 349]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 351]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 339]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA WODOCIĄGOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=15040
nu=5.4
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Rury
wa=0
kn=0	0	0
id=15041
nu=5.4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=15042
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
na=Rura PN16 o śr. 20x2,8 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=930
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 223]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15049
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
na=Rura PN16 o śr. 40x5,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=931
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15		

[RMS 1]
nz=0.369	0	0.369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 189]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15056
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-05	2-15	0111-05		1
na=Rura PN16 o śr. 50x6,9 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=932
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42		

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15063
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-06	2-15	0111-06		1
na=Rura PN16 o śr. 63x8,6 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=933
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13		

[RMS 1]
nz=0.436	0	0.436
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 236]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 267]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15070
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 20x3,4 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=934
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	54		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 213]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15077
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-03	2-15	0111-03		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 32x5,4 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=935
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 219]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 290]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 244]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15084
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-04	2-15	0111-04		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 40x6,7 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=936
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4		

[RMS 1]
nz=0.369	0	0.369
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 237]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 274]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15091
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-05	2-15	0111-05		1
na=Rura STABI PN20 o śr. 50x8,3 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=937
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45		

[RMS 1]
nz=0.395	0	0.395
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 171]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 172]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15098
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 16x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=938
ob=824
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=824	1	824		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15105
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-01	2-15	0111-01		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 20x2,0 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=939
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225		

[RMS 1]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=1.43	0	1.43
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0017	0	0.0017
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15112
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0111-02	2-15	0111-02		1
na=Rurociąg wielowarstwowy PE-RT/AL/PE-RT o śr. 25x2,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=940
ob=347
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=347	1	347		

[RMS 1]
nz=0.314	0	0.314
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15119
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii umywalkowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=941
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15125
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii zlewozmywakowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=942
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15131
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do baterii natryskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=943
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15137
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05	0-31	0107-05		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do płuczki ustępowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=944
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15143
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-05	0-31	0107-05		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do pralki
op=0	0	0	0	0	0
nu=945
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15149
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0106-03	0-31	0106-03		1
na=Wykonanie podejścia dopływowego o śr. 16 mm do zaworu czerpalnego
op=0	0	0	0	0	0
nu=946
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=5.1	0	5.1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Izolacja termiczna, roszeniowa
wa=0
kn=0	0	0
id=15155
nu=5.4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=15156
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=947
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	#p930		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 192]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15164
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=948
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	#p931		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 182]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15172
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=949
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	#p932		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15180
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu PN16 o śr. 63 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=950
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	#p933		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15188
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=951
ob=54
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=54	1	#p934		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 164]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15196
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=952
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	#p935		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 231]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0186	0	0.0186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1351	0	0.1351
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15204
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-19	0-34	0101-19		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 40 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=953
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	#p936		

[RMS 1]
nz=0.2108	0	0.2108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 259]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0261	0	0.0261
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00705	0	0.00705
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15212
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-20	0-34	0101-20		1
na=Izolacja rurociągu STABI PN20 o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=954
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	#p937		

[RMS 1]
nz=0.276	0	0.276
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0292	0	0.0292
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 226]
nz=0.209	0	0.209
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 227]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15220
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 16 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=955
ob=824
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=824	1	#p938		

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15227
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-01	0-34	0107-01		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=956
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	#p939		

[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 160]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0496	0	0.0496
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15234
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0107-02	0-34	0107-02		1
na=Izolacja rurociągu PE-RT o śr. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=957
ob=347
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=347	1	#p940		

[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 203]
nz=0.0751	0	0.0751
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.00115	0	0.00115
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Armatura
wa=0
kn=0	0	0
id=15241
nu=5.4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=15242
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawór zwrotny DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=958
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36		

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15247
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
na=Kurek kulowy do wody czerpalny ze złączką do węża DN15, PN10, tmax=65'C
op=0	0	0	0	0	0
nu=959
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=0.171	0	0.171
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 284]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15252
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02	2-15	0140-02		1
na=Wodomierz jednostrumieniowy suchobierzny DN15 c.w
op=0	0	0	0	0	0
nu=960
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15259
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-02	2-15	0140-02		1
na=Wodomierz jednostrumieniowy suchobierzny DN15 z.w
op=0	0	0	0	0	0
nu=961
ob=18
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15266
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-01	2-15	0132-01		1
na=Zawór podpionowy DN15
op=0	0	0	0	0	0
nu=962
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3		

[RMS 1]
nz=0.277	0	0.277
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=15271
nu=5.4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=15272
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0144-14	2-15	0144-14		1
na=Zestaw hydroforowy wielopompowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=963
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=41.2	0	41.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=2.26	0	2.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15278
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-02 0147-02	4-02	0147-02		1
na=Uruchomienie zestawu hydroforowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=964
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=30	0	30
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15280
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa - odwodnienie hydroforni
op=0	0	0	0	0	0
nu=965
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15285
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-02	0-35	0208-02		1
na=Pompa - studnia schadzająca
op=0	0	0	0	0	0
nu=966
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=2.82	0	2.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 188]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności, uruchomienie instalacji
wa=0
kn=0	0	0
id=15290
nu=5.4.5
wn=		

[POZYCJA]
id=15291
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-03	0-31	0116-03		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=967
ob=1591
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1591	1	#p930+#p931+#p932+#p933+#p934+#p935+#p936+#p937+#p938+#p939+#p940		

[RMS 1]
nz=0.0442	0	0.0442
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15293
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-04	0-31	0116-04		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=968
ob=1591
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1591	1	#p930+#p931+#p932+#p933+#p934+#p935+#p936+#p937+#p938+#p939+#p940		

[RMS 1]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Roboty budowlane
wa=0
kn=0	0	0
id=15295
nu=5.4.6
wn=		

[POZYCJA]
id=15296
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-01	AT-27	0105-01		1
na=Mechniczne wykucie bruzdy o szerokości do 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=969
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 1]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15298
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-27 0105-04	AT-27	0105-04		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 20 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=970
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 1]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 278]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 318]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
wa=0
kn=0	0	0
id=15303
nu=5.5
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=15304
nu=5.5.1
wn=		

[POZYCJA]
id=15305
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0310-01	2-01	0310-01		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0.8 m pod rurociągi z wydobyciem urobku łopatą lub mechanicznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=971
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	20*0.5*0.5		

[RMS 1]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15307
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podsypka z materiałów sypkich grub. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=972
ob=2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	20*0.5*0.2		

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15312
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		1
na=Obsypka z materiałów sypkich grub. 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=973
ob=2.01
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.2	1	20*0.5*0.22	obsypka PVC-U110	
wo=-0.19	1	-20*3.14*0.055*0.055	PVC-U110	

[RMS 1]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 264]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Rury, wpusty
wa=0
kn=0	0	0
id=15317
nu=5.5.2
wn=		

[POZYCJA]
id=15318
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-01	2-15	0207-01		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 50 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=974
ob=108
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=108	1	108		

[RMS 1]
nz=0.196	0	0.196
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0061	0	0.0061
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15325
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-02	2-15	0207-02		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 75 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=975
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75		

[RMS 1]
nz=0.253	0	0.253
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.95	0	0.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0095	0	0.0095
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15332
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0207-03	2-15	0207-03		1
na=Rury PP-HT kanalizacyjne o śr. 110 mm z kształtkami kielichowymi oraz obejmami
op=0	0	0	0	0	0
nu=976
ob=335
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=335	1	95+16*15		

[RMS 1]
nz=0.293	0	0.293
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.0187	0	0.0187
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15339
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - umywalki
op=0	0	0	0	0	0
nu=977
ob=18
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15345
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - zlewozmywaki
op=0	0	0	0	0	0
nu=978
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15351
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - pralki
op=0	0	0	0	0	0
nu=979
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15357
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-01	2-15	0211-01		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - zmywarki
op=0	0	0	0	0	0
nu=980
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.561	0	0.561
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15363
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-02	2-15	0211-02		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych - wanny
op=0	0	0	0	0	0
nu=981
ob=16
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15369
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP-HT o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych - miski ustępowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=982
ob=18
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=1.27	0	1.27
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15375
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
na=Czyszczak kanalizacyjny z PP-HT o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=983
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=15379
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0213-05	2-15	0213-05		1
na=Rury wywiewne z PP-HT o śr. 160/110 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=984
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5		

[RMS 1]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 3]
na=Płukanie, próby szczelności
wa=0
kn=0	0	0
id=15384
nu=5.5.3
wn=		

[POZYCJA]
id=15385
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-02	2-18	0706-02		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 200 mm (rury pod posadzką)
op=0	0	0	0	0	0
nu=985
ob=16
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=20382
nu=6
wn=		

[NARZUTY NORMA 4]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[ELEMENT 2]
na=Prace ziemne - wykopy
wa=0
kn=0	0	0
id=20383
nu=6.1
wn=		

[POZYCJA]
id=20384
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=986
ob=0.301
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.301	1	301/1000		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 343]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20388
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0417-01	2-25	0417-01		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=987
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 1]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20393
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-01	2-01	0218-01		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=988
ob=481.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=481.6	1	301*1*1.6		

[RMS 1]
nz=0.0881	0	0.0881
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0299	0	0.0299
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20396
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0101	2-01	0317-0101		1
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=989
ob=481.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=481.6	1	301*1*1.6		

[RMS 1]
nz=1.232	0	1.232
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20398
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-01	2-01	0322-01		1
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=990
ob=963.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=963.2	1	301*1.6*2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.7304	0	0.7304
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.00026	0	0.00026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Prace montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=20405
nu=6.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20406
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
na=Montaż konstrukcji podwieszeń uzbrojenia podziemnego - rurociągi
op=0	0	0	0	0	0
nu=991
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10		

[RMS 1]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 320]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 270]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 249]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=1.13	0	1.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20413
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-02	2-18	0511-02		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawą)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=992
ob=60.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60.2	1	301*1*0.20		

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20418
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-02	2-18	0109-02		1
na=Rura PE100 Dz75x6,8 mm, SDR 11
op=0	0	0	0	0	0
nu=993
ob=257
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=257	1	257		

[RMS 1]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.0142	0	0.0142
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 280]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20424
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-04	2-18	0109-04		1
na=Rura PE100 Dz110x10,0 mm, SDR 11
op=0	0	0	0	0	0
nu=994
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28		

[RMS 1]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 179]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 300]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20430
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0109-05	2-18	0109-05		1
na=Rura PE100 Dz125x11,4 mm, SDR 11
op=0	0	0	0	0	0
nu=995
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16		

[RMS 1]
nz=0.222	0	0.222
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 197]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 300]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20436
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0520-04	2-15	0520-04		1
na=Zawór antyskażeniowy typ EA DN65
op=0	0	0	0	0	0
nu=996
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=3.35	0	3.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20443
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0520-05	2-15	0520-05		1
na=Zawór antyskażeniowy typ EA DN100
op=0	0	0	0	0	0
nu=997
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=4.25	0	4.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 288]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 307]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 329]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20451
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-05	2-15	0140-05		1
na=Wodomierz JS o przepływie ciągłym Q3<16 m3 DN40
op=0	0	0	0	0	0
nu=998
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=1.72	0	1.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 168]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 272]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20458
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0141-01	2-15	0141-01		1
na=Wodomierz sprzężony JS  DN65/40
op=0	0	0	0	0	0
nu=999
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=4.26	0	4.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 206]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 309]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20464
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0113-04	2-18	0113-04		1
na=Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy T - DN 150/80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1000
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20472
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0113-03	2-18	0113-03		1
na=Trójnik redukcyjny żeliwny kołnierzowy T - DN 150/125 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1001
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20480
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0113-03	2-18	0113-03		1
na=Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC - DN 150/160
op=0	0	0	0	0	0
nu=1002
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	12+2		

[RMS 1]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.122	0	0.122
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20488
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0113-01	2-18	0113-01		1
na=Łącznik kołnierz/PE zgrzewany doczołowo - DN 67/75
op=0	0	0	0	0	0
nu=1003
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20496
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0113-02	2-18	0113-02		1
na=Łącznik kołnierz/PE zgrzewany doczołowo - DN 100/125
op=0	0	0	0	0	0
nu=1004
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.114	0	0.114
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20504
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0113-01	2-18	0113-01		1
na=Łącznik kołnierz/PE skręcany - DN 80/75
op=0	0	0	0	0	0
nu=1005
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20512
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0113-02	2-18	0113-02		1
na=Łącznik kołnierz/PE skręcany - DN 100/125
op=0	0	0	0	0	0
nu=1006
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 304]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.114	0	0.114
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20520
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-02	2-18	0212-02		1
na=Zasuwa kołnierzowa długa, klinowa typu F5 DN80
op=0	0	0	0	0	0
nu=1007
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 1]
nz=2.92	0	2.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 325]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 279]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20529
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-02	2-18	0212-02		1
na=Zasuwa kołnierzowa długa, klinowa typu F5 DN100
op=0	0	0	0	0	0
nu=1008
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	1+4		

[RMS 1]
nz=2.92	0	2.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 322]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 279]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20538
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0212-01	2-18	0212-01		1
na=Zasuwa kołnierzowa długa, klinowa typu F5 DN65
op=0	0	0	0	0	0
nu=1009
ob=24
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24		

[RMS 1]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 289]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 248]
nz=1.57	0	1.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 128]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20547
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0219-03	2-18	0219-03		1
na=Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1010
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=4.68	0	4.68
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 265]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 346]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 279]
nz=2.04	0	2.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 340]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20557
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0507-02	2-18	0507-02		1
na=Deskowanie bloków oporowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1011
ob=2.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5		

[RMS 1]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 249]
nz=0.0026	0	0.0026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 335]
nz=0.012	0	0.004+0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 299]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20565
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0508-01	2-18	0508-01		1
na=Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=1012
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5		

[RMS 1]
nz=1.97	0	1.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 253]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20569
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0708-02	2-18	0708-02		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1013
ob=2
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 262]
nz=7.54	0	7.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20573
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0701-03	2-18	0701-03		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o śr.nominalnej 200 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1014
ob=2
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=11.9	0	11.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 323]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 331]
nz=0.018	0	0.018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 334]
nz=0.038	0	0.038
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 316]
nz=3.9	0	3.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 310]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 308]
nz=0.64	0	0.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 268]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 193]
nz=108	0	108
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 262]
nz=6.51	0	6.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 180]
nz=1.61	0	1.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 329]
nz=1.96	0	1.96
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 321]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20588
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0707-02	2-18	0707-02		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej 200-250 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1015
ob=2
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=5.12	0	5.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 306]
nz=1.88	0	1.88
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 310]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 262]
nz=18.8	0	18.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=1.58	0	1.58
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20595
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-19 0219-01	2-19	0219-01		1
na=Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1016
ob=301
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=301	1	301		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20599
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0315-02	2-28	0315-02		1
na=Oznakowanie miejsca włączenia do wodociągu tabliczką na słupku betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1017
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 342]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 326]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 338]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 347]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 169]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 220]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20608
pd=	KNR-W	2-18 0903-01	2-18	0903-01		1
na=Obsypka rurociągów kruszywem dowiezionym (wraz z dostawą)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1018
ob=118.037
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120.4	1	301*1*0.40	obsypka	
wo=-2.363	1	-301*3.14*0.05*0.05		

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Prace ziemne - zasypy
wa=0
kn=0	0	0
id=20614
nu=6.3
wn=		

[POZYCJA]
id=20615
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0417-02	2-25	0417-02		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
op=0	0	0	0	0	0
nu=1019
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80		

[RMS 1]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20617
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1020
ob=784.963
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=963.2	1	#p988+#p989	wykopy	
wo=-60.2	1	-#p992	podsypki	
wo=-118.037	1	-#p1018	obsypki	

[RMS 157]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20619
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1021
ob=784.963
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=784.963	1	#p1020		

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20622
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=1022
ob=60.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=-60.2	1	-#p992	podsypki	
wo=118.037	1	#p1018	obsypki	
wo=2.363	1	301*3.14*0.05*0.05	ŻELIWO100	

[RMS 1]
nz=0.0343	0	0.0343
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0273	0	0.0273
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.1631	0	0.1631
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20627
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-01	2-01	0214-01		1
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - odległość określa oferent
op=0	0	0	0	0	0
nu=1023
ob=60.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=15

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=60.2	1	#p1022		

[RMS 1]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0245	0	0.0245
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20630
pd=						0
na=Badanie próbki wody w sanepidzie
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1024
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20632
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna powykonawcza - przyłącze wodociągowe
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1025
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 243]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
wa=0
kn=0	0	0
id=20634
nu=7
wn=		

[NARZUTY NORMA 4]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[ELEMENT 2]
na=Prace ziemne - wykopy
wa=0
kn=0	0	0
id=20635
nu=7.1
wn=		

[POZYCJA]
id=20636
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0119-03	2-01	0119-03		1
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
op=0	0	0	0	0	0
nu=1026
ob=0.331
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.331	1	331/1000		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=117	0	117
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 343]
nz=0.104	0	0.104
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 296]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20640
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0417-01	2-25	0417-01		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
op=0	0	0	0	0	0
nu=1027
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[RMS 1]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 205]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 208]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20645
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0218-01	2-01	0218-01		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=1028
ob=496.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=424.5	1	283*1*1,5	PVC160	
wo=72	1	48*1*1,5	PVC200	

[RMS 1]
nz=0.0881	0	0.0881
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0299	0	0.0299
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20648
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0101	2-01	0317-0101		1
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=1029
ob=190.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=52.5	1	35*1*1,5	PVC160	
wo=138	1	92*1*1,5	PVC200	

[RMS 1]
nz=1.232	0	1.232
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20650
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0322-01	2-01	0322-01		1
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0	0	0	0
nu=1030
ob=993
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=849	1	283*1.5*2	PVC160	
wo=144	1	48*1.5*2	PVC200	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.7304	0	0.7304
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.00026	0	0.00026
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 173]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 207]
nz=0.0009	0	0.0009
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 283]
nz=0.0096	0	0.0096
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20657
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0221-07	2-01	0221-07		1
na=Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0
nu=1031
ob=128.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=128.25	1	(1.5*1.5*3)*19	studnia DN425	

[RMS 1]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0404	0	0.0404
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20660
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0317-0402	2-01	0317-0402		1
na=Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=1032
ob=128.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=128.25	1	(1.5*1.5*3)*19		

[RMS 1]
nz=2.0121	0	2.0121
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20662
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0326-07	2-01	0326-07		1
na=Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką
op=0	0	0	0	0	0
nu=1033
ob=342
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=342	1	(1.5*3*4)*19	studnia DN425	

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 221]
nz=0.00714	0	0.00714
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.00032	0	0.00032
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 283]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Prace montażowe
wa=0
kn=0	0	0
id=20668
nu=7.2
wn=		

[POZYCJA]
id=20669
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		1
na=Podłoża pod kanały i obiekty z piasku grub. 20 cm (wraz z dostawą)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1034
ob=74.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56.6	1	283*1*0.2	PVC160	
wo=9.6	1	48*1*0.2	PVC200	
wo=8.55	1	(1.5*1.5*0.2)*19	studnia DN425	

[RMS 1]
nz=1.86	0	1.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.68	0	0.68
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20674
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-02	2-18	0408-02		1
na=Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm SN8 (lite)
op=0	0	0	0	0	0
nu=1035
ob=283
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=283	1	283		

[RMS 1]
nz=0.345	0	0.345
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 286]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20679
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0408-03	2-18	0408-03		1
na=Rury PVC-U kanalizacyjne kielichowe o śr. 200 mm SN8 (lite)
op=0	0	0	0	0	0
nu=1036
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48		

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 286]
nz=0.0104	0	0.0104
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20684
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe PE425 mm - właz kl. B125
op=0	0	0	0	0	0
nu=1037
ob=2
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2		

[RMS 1]
nz=2.42	0	2.42
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 187]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 255]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 184]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 261]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 286]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20695
pd=						0
na=Włączenie do istniejącej studni/kanału
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1038
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 216]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20697
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	2-18 0706-02	2-18	0706-02		1
na=Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 250 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=1039
ob=18
jm=odc. -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18		

[RMS 1]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20699
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0501-09	2-28	0501-09		1
na=Obsypka rurociągów kruszywem dowiezionym (wraz z dostawą)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=1040
ob=146.986
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=130.18	1	283*1*0.46	obyspka PVC160	
wo=24	1	48*1*0.5	obyspka PVC200	
wo=-5.687	1	-283*3.14*0.08*0.08	PVC160	
wo=-1.507	1	-48*3.14*0.1*0.1	PVC200	

[RMS 1]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=1.22	0	1.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 363]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 2]
na=Prace ziemne - zasypy
wa=0
kn=0	0	0
id=20705
nu=7.3
wn=		

[POZYCJA]
id=20706
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0417-02	2-25	0417-02		1
na=Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
op=0	0	0	0	0	0
nu=1041
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100		

[RMS 1]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20708
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1042
ob=721.764
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=943.5	1	#p1028+#p1029+#p1031+#p1032	wykopy	
wo=-74.75	1	-#p1034	podsypki	
wo=-146.986	1	-#p1040	obsypki	

[RMS 157]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20710
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-01	2-01	0236-01		1
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1043
ob=721.764
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=721.764	1	#p1042		

[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 198]
nz=0.0704	0	0.0704
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20713
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-07	2-01	0212-07		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz nadmiaru gruntu)
op=0	0	0	0	0	0
nu=1044
ob=228.93
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=74.75	1	#p1034	podsypki	
wo=146.986	1	#p1040	obsypki	
wo=5.687	1	283*3.14*0.08*0.08	PVC160	
wo=1.507	1	48*3.14*0.1*0.1	PVC200	

[RMS 1]
nz=0.0343	0	0.0343
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=0.0419	0	0.0419
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=0.0273	0	0.0273
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.1631	0	0.1631
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20718
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-01	2-01	0214-01		1
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II - odległość określa oferent
op=0	0	0	0	0	0
nu=1045
ob=228.93
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=10

[PRZEDMIAR]
ko=	
wo=228.93	1	#p1044		

[RMS 1]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.0245	0	0.0245
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20721
pd=						0
na=Obsługa geodezyjna powykonawcza - przyłącze kanalizacji sanitarnej
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0
nu=1046
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

